**热敏腕带参数**

1）腕带规格及材质要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款式 | 系列 | 材质 | 打印方式 | 腕带规格 | 打印区域 | 数量 |
| 成人(塑 扣式） | SK10 | 柔软型热敏 材料 | 热敏 | 291mm\*40mm | 95mm\*29mm | 40000套 |

2）腕带颜色：蓝色

★3）打印内容：文字，条码，二维码，图片和图形，可与医院HIS 系统无缝衔接

4）扫描期限： ≥30 天

5）保质期：3 年

6）包装规格：成人款100 条/卷，600条/盒，6000条/箱；儿童款、幼儿款 200条/卷，800条/盒，1600条/箱

7）佩戴方式：塑扣型，一次性使用

8）扣子要求:多种颜色。

9）质量：高级别防水、防酒精、防转移，抗菌防过敏， 腕带透气柔软，佩戴舒适。条码易扫描。

10）腕带操作便捷，材料环保。

11）腕带产品具备相关的检验报告：

1、腕带产品通过ROHS检测

2、腕带产品通过FDA标准检测

3、腕带产品通过抗菌检测报告

4、腕带产品具有CE证书

5、提供腕带实用新型专利证书、腕带打印软件著作权登记证书。

12)服务要求：需提供货物安装调试本地技术服务。