**塔城市疾病预防控制中心应急户外用品采购计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术要求** | **数量** | **单位** | **单价/元** | **金额/元** | **品牌** |
| 1 | 帐篷 | 产品尺寸：长宽高不小于2.1\*1.0\*0.8米；包装尺寸：长宽约35\*22cm，重量不大于5千克；帐篷篷布主材为涤纶防水布；骨架为玻璃纤维杆，质轻高强。 | 5 | 个 |   |  | 北京邦铠定制 |
| 2 | 睡袋 | 面料：320T涤纶里料：320T涤纶填充：≥2800克，高丝保温絮料，可抵御-25℃低温尺寸：210\*80cm总重量：≤3500克收纳体积：≤45\*32\*32cm | 5 | 个 |   |  | 北京邦铠定制 |
| 3 | 防潮垫 | 长200cm×宽75cm | 5 | 个 |   |  | 北京邦铠定制 |
| 4 | 吊床 | 主材：190D 尼龙材料。质量：260g～270g。最大承重：90kg。 | 6 | 个 |   |  | 北京邦铠定制 |
| 5 | 急救保温毯 |  尺寸：210cm×140cm。材质：PET 膜+涂层。 质量：45g～55g。 | 10 | 个 |   |  | 北京邦铠定制 |
| 6 | 折叠桌 | 承重不小于175Kg，轻量化碳钢材质，重量不大于2.5Kg，卷式折叠，收纳尺寸不大于55厘米x20厘米，防水防油。 | 6 | 个 |   |  | 北京邦铠定制 |
| 7 | 折叠椅 | 重量不大于1Kg，承重不小于125Kg，椅面600D双层牛津布，耐磨抗撕裂，加粗加厚碳钢管，三角支撑设计，侧边置物袋，人体工学设计，快速折叠收纳，收纳尺寸不大于55厘米x10厘米。 | 12 | 把 |   |  | 北京邦铠定制 |
| 8 | 警戒带 | 采用高级涤纶织带加工而成，带宽6CM，50m/盒 | 500 | 米 |   |  | 北京邦铠定制 |
| 9 | 警示标识 | A4 | 10 | 套 |   |  | 北京邦铠定制 |
| 10 | 小型发电机 | 额定功率：＞1500W；额定电压：≥220V；启动方式：手拉启动；重量：≤20Kg;燃油方式：汽油，油箱容积＞5L；便携可拉可提一体式箱组化包装方式，箱体内部整体填充设备固定保护材料，采用大于PU40的高密度材料，缓冲防震。 | 1 | 台 |   |   | 北京邦铠定制 |
| 11 | 防水配电盘 | 移动式配电箱，单排开关，5回路，防护等级IP67，尺寸：400mmx600mmx186mm | 1 | 个 |   |  | 北京邦铠定制 |
| 12 | 电缆搅盘 | 220V，10A/16A | 1 | 个 |   |  | 北京邦铠定制 |
| 13 | 电线 | 1. 国标RVV 2x2.5国标软电线;
2. 外层丁苯橡皮材质，防水，耐磨，抗拉，柔软度好；
3. 纯无氧铜线，每平方承受2000W.

3C认证，质量保障，起定量100米。 | 300 | 米 |   |  | 北京邦铠定制 |
| 14 | 防水接线板 | 1. 新国标4孔位，线长1.8米；
2. 总控开关，750℃高温不燃烧；
3. 优质粗铜线，使用安全放心；

额定功率2500W，额定电流10A； | 3 | 个 |   |  | 北京邦铠定制 |
| 15 | 场地照明灯 | 1. 高透光钢化玻璃，透光率达98%以上；
2. 压铸铝，散热性能好防水性能极佳；
3. 玻璃用铰链固定，开启玻璃时玻璃不会掉下，安全性能好；
4. 发光角度＞120°；照亮半径＞15~25米；
5. 耐高温硅橡胶密封圈，保证密封性能；
6. 折叠式镀锌金属灯杆，长期防止生锈；

适用场所：应急现场露营照明。 | 1 | 个 |   |  | 北京邦铠定制 |
|  | **合计** | **伍万贰仟伍佰元整 25315元** |  |  |