**TDZ5-WS低速台式离心机**

**技术参数**

1.最高转速≥5000r/min，

2.转速精度≤±30r/min；

3.最大相对离心力≥4300xg；

\*4.最大容量：≥4×250ml，一次性可分离不少于16支50ml尖底、36支15ml尖底离心管、80支5ml采血管，实现一个转子完成多项实验；

5.定时范围：1min～99min；

6. 自动计算及设置离心力RCF值；

7. 电子门锁运行时门盖不能打开，安全可靠；

8.安全性能：全钢制外壳，具有自动平衡功能；

9.控制系统：微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机；

\*10.产品符合 ISO9001：2015及ISO13485：2016质量管理体系认证。

11.外形尺寸(L×W×H)：不超过450×545×380mm；

12.净重≤40kg；

\*13.配置要求：32\*15ml水平转子（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥2800xg）；