掌上医院及接口模块项目

需求

项目名称：掌上医院及接口模块项目

采购单位：托里县妇幼保健计划生育服务中心

2025年7月9日

一、采购项目预（概）算

|  |  |
| --- | --- |
| 资 金：来 源： |  财政 ☑ 自筹资金项目资金批复文件 ☑ 无 ☑ 有 |

总预算：467000.00元

预 算：467000.00元 最高限价：467000.00元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **品牌** | **合计（元）** |
| 1 | 掌上医院系统 | 套 | 1 | 国产 | 467000 |
| 2 | 居民电子健康卡接口 | 项 | 1 | 国产 |
| 3 | 医保处方流转接口 | 项 | 1 | 国产 |
| 4 | 医保人脸识别接口 | 项 | 1 | 国产 |
| 5 | HIS系统升级 | 项 | 1 | 国产 |
| 6 | 掌上医院前置服务器 | 台 | 1 | 国产 |
| 7 | 居民电子健康卡前置服务器 | 台 | 1 | 国产 |
| 8 | 防火墙 | 台 | 1 | 国产 |
| 9 | 扫描墩 | 台 | 20 | 国产 |

二、商务技术要求

|  |
| --- |
| （1）商务要求 |
| **序号** | **名称** | **内容** |
| 1 | 付款方式（付款的时间及比例） | 按合同约定 |
| 2 | 交付（实施）的时间（期限） | 合同签订过后15日内相关硬件设备到货并安装调试完成，其他相关内容需在50日内完成。 |
| 3 | 交货（实施）地点 | 托里县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 4 | 履约验收（含验收内容、标准、程序等） |  采购人依据国家有关规定、竞价公告、竞价人的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。其他要求：□ 无  有1、报价人需严格按照招标参数要求提供对应的服务和产品，同时需由专业工程师提供安装调试服务；2、所有报价人需在报价前派专人到用户现场进行现场调研，以确保提供的相关软件产品、服务、硬件设备等均能无缝对接现网的医院管理平台等相关业务系统，报价时提供由采购人出具的现场调研证明函（未提供现场调研的不具备报价资格）；3、报价人报价时需提供报价人及投标软件产品厂家合并出具的平台无缝对接及数据安全承诺函；4、报价人报价时需提供现网医院管理平台厂家出具的投标产品无缝对接完全融合许可证明（若牵扯到对接费用，需包含在本项目报价中）；5、本项目不接受邮寄配送产品，现场调研、合同签订、安装调试等各个环节均需由专人到场。 |
| 5 | 售后及服务 | 1、1-5项产品提供1年质保及技术支持服务；2、5-9项产品提供3年质保及技术支持服务；3、报价时提供报价人的相关承诺函。 |
| 6 | 竞价人资格要求 | 1.投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的合格供应商1.1具有承担民事责任能力、为中国境内合法成立的法人单位或其他组织（提供承诺函）；1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；1.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；1.4法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）；2.其他特定资格： 无 □ 有 |
| 7 | 是否接受联合体竞价 |  不接受□ 接受，因满足的条件要求： |
| 8 | 是否允许分包 |  不允许，任何中标人在签订合同后不允许通过任何形式转包、分包给其他企业供货和提供服务，一经发现合同作废，追究违约责任并列入采购黑名单；□ 允许，因满足的条件要求： |
| 9 | 是否属于专门面向中小企业预留采购份额的采购项目 |  是，提供投标人的中小微企业声明函□ 否 |
| 10 | 竞价报价 | 投标人的报价应包括所要求服务内容的全部费用、测试验收费、培训费、税金、运输保险等费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。 |
| 11 | 竞价截止时间 | 2025年07月16日 |
| 12 | 开标地点 | 托里县妇幼保健计划生育服务中心 |
| （2）技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **功能及参数要求** |
| 1 | 掌上医院系统 | 1．信息发布提供医院简介、科室介绍、专家介绍、就诊流程、预约流程介绍、医保报销政策等信息发布内容。2．智能导诊智能导诊机器人根据身体部位，及该部位的症状，选择对应的就诊科室。患者根据科室选择医生就诊。3．预约挂号根据就诊科室，专家医生信息，选择时间进行预约挂号操作。预约成功后短信发送预约成功信息。4．费用查询提供门诊费用查询、住院费用查询、住院一日清单查询等功能。5．检验检查报告和超生检查报告查询支持通过掌上医院绑定的一卡通查询自己和其他人的检查报告。6．体检结果查询支持患者在掌上医院查询本人在医院的体检结果。7．费用结算支付就诊产生药品费用、诊疗费用线上缴纳；住院预交款线上缴纳；已缴费清单查看，医保移动支付。8．账单查询查询门诊和住院患者的缴费明细，一日清单等内容。9．满意度调查医院可自定义设置满意度调查问卷内容，用户可在掌上医院的满意度调查页面填写调查问卷。10．宣传教育医院专科特色诊室宣传，医院新闻等，医院专家特长以及专家坐诊讲座；各种常见疾病的预防以及医学常识的宣传等。11．电子发票手机端下载12．居民电子健康卡建立。13．院外导航及院内导航图。 |
| 2 | 居民电子健康卡接口 | 具体参数详见：新疆电子健康卡管理信息系统API手册V3.5.0，须保证与现网HIS系统无缝对接。 |
| 3 | 医保处方流转接口 | 具体参数详见：国家医疗保障信息平台医保电子处方中心定点医疗机构接入规范，须保证与现网HIS系统无缝对接。 |
| 4 | 医保人脸识别接口 | 具体参数详见：定点医药机构对接医保业务综合服务终端接口规范， |
| 5 | HIS系统升级 | 1.更新了门诊医嘱开单中组合药品调入付数后界面上显示的合计和保存时的金额不一样的问题。2.挂号，门诊医嘱开单，入院登记，卡登记界面中增加显示主索引号的功能。3.增加主索引界面所有字段可以控制是否必须输入的功能（有一部分是有身份证时才判断）,在参数设置中的主索引设置中增加及完善了多诊断，主索引和传染病前置的功能。4.增加了上传新程序时必须输入管理员密码的功能5.住院医嘱处理中和病案首页中增加了可以维护入院诊断的功能。6.门诊医嘱开单中更新了调入历史单据时诊断没有调入的问题增加了可以从老病历内容中取出病历中关键字不带：的功能，关健字列表中的维护不变。7.增加了病案首页在发送前可以打印的功能（推荐在发送后打印）。8.挂号中增加了可以录入国籍，婚姻状况的功能。9.组合项目维护中增加了项目可以检索的功能.10增加了挂号发票补打和门诊发票补打不限次数的功能.11.增加了药典中可以复制增加的功能，就是点新增时，自动带入当前行的数据到新增界面。11.增加了追溯码盲扫的功能。12.关闭了调整药品拆包系数的功能。13.门诊开单退药刷卡退费增加了追溯码功能。14.增加了挂号医保预保存功能。15.增加了耗材管理的功能。16.增加了医保电子处方的功能。17.住院医嘱处理中，频率如果是每周几次的，在频率维护中设置频率次数为负数，如-2，指的是二天执行一次的意思，全科执行中可以把当天不需要执行的设置为不选中,在xtconfig.ini中设置如下内容[医护站]全科执行默认不选中= a.plcs<0 and datediff(day,getdate(),a.zhzxsj)!=plcs"。18.增加了用身份证办卡或把实体卡换成身份证时不收卡成本的功能。19.门诊医嘱开单中在已就诊或已收费列表中增加了，点患者时，系统可以在右上角自动显示处方类型的功能。20.门诊医嘱开单中的工具中的传染病报告卡增加了已收费患者可以修改门诊诊断的功能，如果修改后的门诊诊断是传染病的，系统自动调用传染病报告卡，该功能用来解决患者刚来医院，未检查前不确定诊断，等第二或第三天确诊后还可以报传染病报告卡的功能。21.增加了一卡通信息可以把一些不用的旧卡或数据不完整的信息（条件可按医院实际情况来设）分离出来，存到表ykt\_ryxx\_deactive中，这个表中的数据只能作卡作废业务，其他业务全部都不能办理了。22.增加了门诊医嘱，住院医嘱保存前可以调用pt\_048\_4的功能。23.增加了外聘专家门诊作诊开单的功能。24.增加了如果挂完号后，卡作废了，或把挂号信息退了，在开单界面会提示具体的信息的功能。25.护理记录体温单中的单据维护增加了可以把当前科室的单据克隆给另外的一个或几个科室的功能。26.信息维护中的增加了操作日志的功能，存在表xt\_log中更新了门诊医嘱开单中，如果先在已收费中选择其他医生开的患者，界面上的医生显示成其他医生， 这时再回到候诊患者列表，新开一个单据，界面上的医生不显示成当前医生的问题。27.住院医嘱处理中左面列表增加了显示住院天数的功能。28.更新了在门诊挂号中如果设置挂号医生不输入，但保存时还提示挂号医生输入不正确的问题。29.增加了在读卡时，不管先办电子卡再办实体卡，还是先办实体卡，再办电子卡,不用切换，系统自动识别身份证和卡号的功能。30.系统参数设置中增加了门诊医生站->门诊开单必填项设置，可以设置门诊医嘱开单中联系地址,联系电话,诊断,备注四个内容是否可为空的功能。31.住院账目结算中增加了可以显示当前患都哪个药房有未发药品，哪个执行科室有未审核项目，及未停长期医嘱的明细功能。32.门诊退号新增退号有效天数功能。33.新增加pt\_053\_3这个接口的功能。34.新增加pt\_049\_6,pt\_049\_7,pt\_049\_8三个接口的功能。35.门诊医嘱开单和住院医嘱处理界面中的工具中增加了检验结果互认功能pt\_058。36.更新了护理记录体温单新增一个病历格式，打开时出错的问题。37.调整了排队叫号为进入系统进初始化，退出系统时清屏上信息。38.增加了ycemr.exe文件，用来动态注册旧电子病历控件，解决win10的问题,上传更新时当前目录必须有该文件，如需要用该功能，在系统参数设置中，动态注册电子病历参数改为是。39.增加了在门诊划价收费，门诊收费中使用挂号配置下，在姓名处输入挂号患者的姓名或拼单码简拼，可调入挂号患者的信息的功能，多人时用倒序列表显示。40.增加了同一机器是否能多个用户登录和同一用户是否能多个站点登录的配置分数据库判断的功能，以前只判段同一服务器。41.更新了当前目录下产生许多hlyy开头的文件的问题。42增加了入院登记中调入住院证时，入院时间可以选择按入院日期调入或按当天日期调入.43.增加了用姓名检索使用终身号，可以只调用患者信息，但用新的住院号的功能。44.更新了同一患者多次开单门诊诊断需要一样的问题。45.增加了在挂号中输入身份证号后识别初复诊的功能。46.增加了病案首页中的关系可以下拉选择的功能，并判断了内容的正确性。47.更新了门诊挂号非医保病人（医保不打勾），不能调用医保支付金额。48.门诊开单中把语音挂号按钮隐藏49.门诊开单候诊病人列表增加了自定义排序的功能,在系统参数设置中设置。50.更新了报表打印维护中导入不了报表打印文件的问题。51.给事前事中增加了HIS保存前调用的功能，pt\_053\_3更新了给一个门诊医嘱开单中给一个患者开单后，再给另一个患者开单，地址，电话等不刷新的问题。52.增加了ycemr.exe文件，用来动态注册旧电子病历控件，解决win10的问题,上传更新时当前目录必须有该文件，如需要用该功能，在系统参数设置中，动态注册电子病历参数改为是。53.病案登记中出院诊断中增加了可以录入前注释，后注释的功能。54.增加了门诊医嘱开单不在编辑状态时也可以查看患者历史信息。55.增加了门诊医嘱开单中已收费患者列表有效天数。56.门诊挂号退号增加了自己退号，或专人退号的权限，如果是专人退号，在私有权限中选择可以退别人挂号的权限。57.增加了软件为新版本需要上传时，系统要求输入管理员密码的后才能上传的功能，减少了误操作的机会。58.门诊挂号中增加了在保存时显示医保支付的功能。59.更新了门诊医嘱开单中如果患者的年龄不到1岁，月日不刷新的问题。60.更新了门诊医嘱开单中在已收费列表中，选患者后有些患者的诊断和备注不刷新的问题。61.住院护士退药审核中增加了追溯码的功能。62.住院复制粘贴医嘱增加了私有权限的功能，并在粘贴时不使用停用药品。63.增加了挂号可以使用预约号源的功能。64.更新了录入临时医嘱如果有自动附属医嘱时保存出错的问题。65.更新了调用医保前没有给jk\_brxx中没有传carddate值的问题。66.更新了门诊病人处方发药如果提示出错，还提示发药成功的问题，但实际药品没有发出。67.更新了如果客户端autoupdate.exe为只读，系统不能自动升级的问题。68.增加了管理医保药品追溯码的功能，注意，本次更新的药品的存储过程较多，另外生与一个单独的SQL,把本版本的补丁打完后，需要执行该SQL。69.更新了住院医嘱处理中，选择组合医嘱输入数量后，在医嘱界面付数不正确的问题。70.增加了打开护理记录单增加一行，这时不保存也不退出，点开别外的界面，在退回到该护理记录单时，在保存，系统提示数据重复的问题。71.增加了门诊医生开单可以选择费用类别，在门诊医嘱收费时自动调入，并且可以通过私有权限控制门诊医嘱收费能不能修改费用类别的功能（也就是以后门诊打折可以选择是医生选择打折还是收费人员选择打折）。72.增加了门诊费用类别打折时可以设置组合和单项有一样费用时的不同折扣。73.增加了查询，报表中，用admin用户进入后，可以对列进行调整后，进行直接保存。74.更新了在说明中输入的时间为整点时不能转大写的问题(如输入14时0分)。75.增加了采血申请单功能（在医嘱录入界面中的工具中）。76.增加了手术申请单功能（在医嘱录入界面中的工具中）。77.增加了增加了DIP/DRG接口，食源性疾病接口。78.更新了刷卡规则，1、刷卡后如果是唯一的，自动切换卡类型，2、刷卡后如果是同一卡号二种类型，选的哪种类型就认哪种类型，如果选的类型中没有该卡号，系统提示，一个卡对应二种类型，请先选择卡类型。79.更新了门诊医嘱开单中如果一个高价格的库存不够，医生选了一个低价格的保存后，再次修改提示库存不够的问题更新了门诊医嘱开单使用中草药录入后，界面中的数量不对的问题，多乘了一个用药频率。80.更新了挂号使用医保时出错的问题。81.更新了高级综合询中，设置某列不显示，但导出Excel是全部列的问题。82.更新了门诊医嘱开单中保存时临时表中khid为空的问题更新了报表中如果把列数改成大于1，再维护了求和列表就会出错的问题 。83.更新了单据中长期医嘱单，临时医嘱单打印顺序不对的问题，把排序的字段从存储过程里面移到存储过程外面。84.增加了DIP/DRG接口85.更新了病案首页中，更改出院时间后，住院天数有些不正确的问题。86.门诊开单医嘱收费中，如果去选择输入开单号后，系统不能保存的问题。87.挂号中增加了医保预保存功能。88.增加了开住院证可以设置有效天数的功能，在系统参数设置门诊医生站中。89.更新了录入草药后，一次剂量变成了总数量的问题。90.增加了移动支付成功，HIS出错后，系统自动退回移动支付的功能。91.增加了输入卡号后，卡类型选的不是一卡通时，读卡时系统自动识别卡类型。92.更新了临时医嘱有附属医嘱时全科执行出错的问题。93.增加完在了门诊，住院的食源性疾病接口。94.更新了收费项目维护中，如果只是门诊使用，住院没有使用，也可以删除的问题。95.更新了住院登记中下面的患者列显示重复的问题。96.更新了门诊医嘱开单，住院医嘱处理中，选组合时，如果选的是不显示明细，提示部位/标本名称出错的问题。97.更新了药品申请中，双击弹出药品信息，光标需要默认到申请数量上。98.综合查询，高级综合查询，报表统计增加了sql注入的检测。99.门诊医嘱开单中查看历史信息中增加了可以查看历史检验结果的功能。100.增加了同一个患者的多张卡可以一次合并成一张新卡的功能。101住院医嘱处理中增加了自备药品的管理，自行增加菜单自备药典维护，自备药品录入同药品，但不需要输入执行科室。102.住院证中增加了社会保障号。103.增加了录入或修改医嘱时，下一条医嘱开始时间不能小于上一条医嘱的开始时间的功能。104.增加了录入护理记录单时可以自动同步到体温图的功能，注：在增加护理记录单时选中同步，输入内容时同时选择时间即可同步。105.增加了门诊医嘱开单中左面患者列表可以调整列的宽度及列的显示顺序，调整好后，点右健选择保存网格列顺序即可。106.增加了pt\_049\_5,pt\_049\_6,pt\_049\_7三个DRG/DIP接口功能,在参数设置中都有单独的配置是否使用。107.门诊医嘱开单扣费界面中增加了可以修改医生的功能，修改后的医生名称存在mzys\_brxx表中的字ys,kdczy,kdqrczy中，字段OperatePerson中存放当前操作员，字段worktype存放(门诊医嘱开单，门诊医嘱开单扣费)。108.新版体温单中增加了在心率和脉搏两曲线之间用红色笔画斜线构成图像的功能。109.住院医嘱录入中增中了可以调处电子病历的功能，在电子病历中可以调出住院西医病案首页的功能。110.入院登记预交款和卡登记冲值中增加了如果移动支付成功，HIS失败，再次办理业务时提示已支付过不需再次支付的功能111.门诊诊断和住院诊断中增加了可以手工输入诊断的功能门诊诊断和住院诊断中增加了可以选择部位的功能。112.护理病历增加了RGF格式，可按表格进行设置。113.增加了菜单可以调用自定义DLL的功能。114.门诊医嘱开单中增加了用颜色区分是否写门诊病历，另外患者列表中增加了年龄显示列。115.门诊医生开住院证中的门诊西医诊断和门诊中医诊断增加了可以选择的功能。116.系统中所有单据增加了新的单据格式frx格式，该格式增加了可以导出excel，PDF等目前流行的各种格式文件。117.系统中所有的报表打印增加了新的报表格式frx格式，该格式增加了可以导出excel，PDF等目前流行的各种格式文件。118.增加了病案录入和中医病案录入护理时间可以自动计算的功能。119.增加了住院证只能调入一次的功能，另外把开住院证的操作员调入到首页的门诊医生处。 120.增加了软件首页中点右健可以显示工具条上同样的功能，方便进行快捷选择功能操作，（选择一个功能目前系统提供5种方式，1、菜单，2、工具条，3、左面的功能列表，4、右健菜单，5、右上角快捷菜单）。121.增加了病案首页中的DrgDip按扭是否显示的私有限权。 |
| 6 | 掌上医院前置服务器 | (1)★架构：2U机架式双路国产服务器，国家重点实验室自主研发产品，生产厂家具有“高效能服务器与存储技术重点实验室”，提供证明材料并加盖厂家公章；(2)★处理器：配置1颗Intel Xeon 3代可扩展处理器，每颗满足2.1GHz/32核64线程（提供厂家承诺函）；(3)内存：配置128G DDR4服务器专用内存，提供16个内存插槽；(4)硬盘：配置3块600G AS企业级机械存储盘，配置8通道8222 raid卡，支持raid0、1、5等；(5)网口：2个千兆网口，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等；(6)电源等：配置2个550w高效率节能电源及配套国标电源线，提供原厂上架导轨；(7)提供专用管理U盘：★提供同品牌信创国产操作系统，提供自主知识产权的迁移工具，提供安全增强组件，增强至国家认证的结构化保护四级，支持基于国密算法的加解密应用，支持强制访问控制，提供自研安全底层机制主动防御技术等，提供该操作系统的网络安全专用产品安全检测证书、软件著作权证书、电科院四级检测报告等3项复印件并加盖厂家公章；(8)★配置服务器运维管理软件授权许可，支持针对不同厂商品牌、不同型号的设备统一监控、管理，支持物理设备、虚拟化设备的统一监控管理，资产属性的自定义扩展，资产详情导出功能，满足用户资产纳管的个性化需求；提供该软件的著作权登记证书并加盖厂家公章；(9)★产品成熟度要求：具有“IDC数据引用授权书—2021Q1-2023Q4 服务器”销量前三排名证明复印件；(10)★售后服务：提供3年质保及技术支持服务，报价及供货均需提供厂家出具的项目授权函以及售后服务承诺函原件。 |
| 7 | 居民电子健康卡前置服务器 | (1)★架构：2U机架式双路国产服务器，国家重点实验室自主研发产品，生产厂家具有“高效能服务器与存储技术重点实验室”，提供证明材料并加盖厂家公章；(2)★处理器：配置1颗Intel Xeon 3代可扩展处理器，每颗满足2.1GHz/12核24线程（提供厂家承诺函）；(3)内存：配置32G DDR4服务器专用内存，提供16个内存插槽；(4)硬盘：配置3块600G AS企业级机械存储盘，配置8通道8222 raid卡，支持raid0、1、5等；(5)网口：2个千兆网口，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等；(6)电源等：配置2个550w高效率节能电源及配套国标电源线，提供原厂上架导轨；(7)提供专用管理U盘：★提供同品牌信创国产操作系统，提供自主知识产权的迁移工具，提供安全增强组件，增强至国家认证的结构化保护四级，支持基于国密算法的加解密应用，支持强制访问控制，提供自研安全底层机制主动防御技术等，提供该操作系统的网络安全专用产品安全检测证书、软件著作权证书、电科院四级检测报告等3项复印件并加盖厂家公章；(8)★配置服务器运维管理软件授权许可，支持针对不同厂商品牌、不同型号的设备统一监控、管理，支持物理设备、虚拟化设备的统一监控管理，资产属性的自定义扩展，资产详情导出功能，满足用户资产纳管的个性化需求；提供该软件的著作权登记证书并加盖厂家公章；(9)★产品成熟度要求：具有“IDC数据引用授权书—2021Q1-2023Q4 服务器”销量前三排名证明复印件；(10)★售后服务：提供3年质保及技术支持服务，报价及供货均需提供厂家出具的项目授权函以及售后服务承诺函原件。 |
| 8 | 防火墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，IPS吞吐量≥500M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥5万，IPSec VPN 最大接入数≥300，IPSec VPN吞吐量≥270M。2、硬件参数：1U机架式设备，内存≥4G，硬盘容量≥128G SSD，接口：千兆电口≥8个，千兆光口SFP≥6个。3、为保障业务系统的连续性与稳定性，需支持与我单位现有防火墙实现双机部署，当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网，提供功能截图证明。4、产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御；5、产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议；6、为了保证管理员运维的便捷性，产品支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，方便策略的运维与管理，提供证明材料；7、为了保障针对未知攻击的防护，防火墙设备需要具备未知威胁检测能力，提供证明材料；8、为了保证业务资产管理的便捷性，支持多种资产识别方式，主动及被动的方法梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险，提供证明材料；9、为应对互联网BS业务访问需求，产品内置超过4000种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本XSS攻击、SQL注入、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护，提供相关功能截图证明；10、产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换，提供检测报告证明功能有效性；11、为保证产品的防病毒能力，要求所投防火墙的生产厂商为国家信息安全漏洞库CNVD技术支撑单位一级，提供有效证书复印件。12、提供三年软件升级，三年产品质保。 |
| 9 | 扫描墩 | 知名国产品‌识读码制‌：1D条码：支持EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/ISSN/ISBN/Codabar/Code 128/Code93/ITF-6/ITF-14等‌122D条码：PDF417、Data Matrix、QR Code‌2‌识读窗口‌：82mm×64mm‌1‌视场角度‌：水平69.5°，垂直54.8°‌1‌屏幕亮度适应‌：≥15%‌1‌机械与电气特性‌‌接口‌：USB（HID-KBW、HID-POS）‌1‌尺寸‌：100.3(W)×120.3(D)×102.8(H) mm‌1（另有来源标注1509585~120 mm‌3）‌重量‌：300g‌3‌工作电压‌：5 VDC±5%，典型工作电流129mA‌1‌环境适应性‌‌工作温度‌：-20℃~+60℃‌1‌防护等级‌：静电防护±8kV（空气放电）‌1‌其他特性‌‌补光方式‌：散射式白光LED‌24‌应用场景‌：条码支付、健康码核验、电子健康卡识读‌，医保电子卡。 |

 |

三、竞价文件编制要求（报价人需按照以下格式要求提供完整版的报价文件）

（1）营业执照及中国政府采购网严重违法失信行为记录名单网页截图、“信用中国”网站失信被执行人网页截图、重大税收违法案件当事人名单网页截图

（2）不虚假应标及功能测试承诺函

承诺函

托里县妇幼保健计划生育服务中心：

我公司自愿参加本项目的竞价。

1、承诺投标报价的产品及服务能完全满足招标参数的各项要求，无任何负偏离项；

2、我公司自愿参加本项目的竞价，承诺在竞价结果公示发出后3日内可按用户要求提供测试版软件按照招标参数要求进行各项功能的逐项查验，以保证报价产品完全满足竞价文件相关技术要求，同时承诺提交的全部资料均真实有效。

若发现我公司虚假应标、拒绝提供测试软件或测试软件经查验测试不能满足招标参数要求，我公司自愿放弃中标资格，同时承担虚假应标的相关后果。

竞价人名称：（盖章）

法定代表人签字：

日期：

（3）详细报价清单

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌型号 |
| 1 | 掌上医院系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 居民电子健康卡接口 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 医保处方流转接口 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 医保人脸识别接口 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | HIS系统升级 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 掌上医院前置服务器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 居民电子健康卡前置服务器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 防火墙 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 扫描墩 |  | 台 | 20 |  |  |  |
| 合计 | 元（人民币）， 大写： |

竞价人名称：（盖章）

法定代表人签字：

日期：

（4）技术偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标参数 | 应标参数 | 偏离 | 说明 |
| 1 | 掌上医院系统 |  |  |  |  |
| 2 | 居民电子健康卡接口 |  |  |  |  |
| 3 | 医保处方流转接口 |  |  |  |  |
| 4 | 医保人脸识别接口 |  |  |  |  |
| 5 | HIS系统升级 |  |  |  |  |
| 6 | 掌上医院前置服务器 |  |  |  |  |
| 7 | 居民电子健康卡前置服务器 |  |  |  |  |
| 8 | 防火墙 |  |  |  |  |
| 9 | 扫描墩 |  |  |  |  |

竞价人名称：（盖章）

法定代表人签字：

日期：

说明：报价人需针对招标技术要求，逐条对应，删减参数条目、缺项漏项或未明确对招标参数做应答的，视为不满足参数要求，按照虚假应标处理。

（5）技术参数证明材料（提供技术要求部分★标要求的各项证明文件）

（未提供或提供不全的视为虚假应标）

（6）采购人出具的现场调研证明函（未提供现场调研的不具备报价资格）

现场调研证明函

兹有XXX公司按照招标要求进行了现场调研和技术交流，承诺提供的软硬件产品及服务能完全满足技术参数的各项要求，特此证明。

托里县妇幼保健计划生育服务中心

日期：

（7）报价人及投标软件产品厂家合并出具的平台无缝对接及数据安全承诺函

承诺函

托里县妇幼保健计划生育服务中心：

XXX公司作为XXX产品的生产厂家，授权XXX公司参加本项目的竞价。

1、承诺投标报价的产品及服务能无缝对接用户现网的医院管理平台，完全满足招标参数的各项要求，无任何负偏离项；

2、承诺在项目实施中确保用户相关业务数据的安全，若实施过程造成数据丢失、平台不稳定等问题的，我公司均自愿承担相关责任。

若发现我公司虚假应标的，我公司自愿放弃中标资格，同时承担虚假应标的相关后果。

竞价人名称：（盖章）

法定代表人签字：

日期：

软件产品厂家名称：（盖章）

法定代表人签字：

日期：

（8）投标产品无缝对接完全融合许可证明（若牵扯到对接费用，需包含在本项目报价中）

证明函

托里县妇幼保健计划生育服务中心：

我公司作为贵单位现网医院管理平台的生产厂家，特证明：

1、XXX公司在本项目中投标的由XXX公司生产的XXX产品（软件）能无缝对接并完全融合用户现网的医院管理平台软件；

2、投标人承诺在后续实施对接过程中，自愿承担相关对接费用等，我公司可提供相关技术支持服务，确保用户相关业务系统能快速、高效、稳定上线运行。

特此证明。

现网医院管理平台厂家名称：（盖章）

法定代表人签字：

日期：

（9）报价人的服务承诺函（格式自拟）

（需包含以下内容：承诺由专人提供配送服务、现场调研、合同签订、安装调试等等相关内容；承诺1-5项产品提供1年质保及技术支持服务；承诺5-9项产品提供3年质保及技术支持服务）

（10）竞价人资格的相关承诺（格式自拟）

1.1具有承担民事责任能力、为中国境内合法成立的法人单位或其他组织（提供承诺函）；

1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

1.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

1.4法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）；

四、其他要求

1.竞价时须上传按照竞价文件编制要求编制的竞价文件，若缺项等将取消竞价资格。

2.竞价单位对相关服务承诺的真实性负责。如有虚假，本次响应作无效响应处理（已中标/成交的中标/成交无效），采购人有权上报政府采购监管部门，并建议监管部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购项目并予以通报。