成人智能体重秤

智能系统

采用专业为健康体检操作系统，全自动智能自检系统

采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束

测量系统

角度小于10°，具有抗干扰能力强、不受光线、温度等影响。

身高测量

测量范围

20~210cm

检测精度

±0.5cm 分度值：0.5cm或0.1cm（可调）

测量系统

精密平衡梁电阻应变式传感器

体重测量

测量范围

2.0~500kg

检测精度

±0.1kg

分度值：0.1kg或0.01kg（可调）

血压计、脂肪仪、体温仪、血氧仪、血糖仪、视力等；

电源电压

AC100V-240V (50Hz/60Hz)

额定功率

≤15W（大约连续工作60个小时一度电）