医用微量元素分析仪

1. 检测元素种类：通常包括锌、铁、钙、镁、铜、铅、镉等多种人体必需和有害的微量元素。

2. 检测原理：如电化学分析法（电位溶出法、极谱法等）、原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法等。

3. 检测精度：通常能达到微克/升（μg/L）或纳克/毫升（ng/mL）级别。

4. 重复性：例如变异系数（CV）小于一定比例，以保证检测结果的稳定性和可靠性。

5. 线性范围：覆盖正常人体微量元素含量的范围。

6. 样品用量：少量的全血、血清、尿液等，一般在几十微升到几百微升之间。

7. 检测速度：每分钟或每小时能完成的检测样本数量。

8. 操作方式：具备自动化程度，如自动进样、自动清洗、自动校准等。

9. 数据处理：能够自动计算、存储和打印检测结果，具备数据传输和与医院信息系统（HIS）连接的功能。