**供应商资格要求**

（1）需提供现场勘验证明。

（2）供应商提供产品相关的质量管理体系认证证书、环境标志证书、职业健康安全管理体系认证证书。

 供应商基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **参 数 要 求** | **单位** | **数 量** | **备注** |
| 1 | 实物库房一体化管理系统（适配国产） | 智能密集架控制系统模块，档案基础管理：档案管理系统 基础版 模板1.收集整理 归档著录2.档案保管 归档正式库，档案销毁，日常记录3.档案利用 档案借阅 4.实物管理 档案盒管理 任务管理5.数据统计6.回收站7.档案配置 元数据，数据字典，全宗，模型，门类，磁盘8.运行参数 库房配置，系统参数9.系统管理 角色，用户，日志，备份 | 套 | 1 |  |
| 2 | 国产服务器 | 飞腾D3000/2\*8GB/512GB SSD+1THDD/2G独显/DVDRW/200W/键鼠/KYLIN/10L小机箱/ +H3C M4-245F 23.8英寸显示器 | 台 | 1 | 　 |
| 3 | 国产操作系统 | 银河麒麟桌面操作系统V10 SP1(版本号2403) | 套 | 1 | 　 |
| 4 | 国产办公软件 | 国产办公软件 | 套 | 1 | 　 |
| 5 | 除湿加湿一体机 | 1、除湿加湿净化为一体，需支持依据标准设定库房环境阈值自动运行功能；2、加湿时需采用湿膜加湿技术：加湿量为6-8kg/h；除湿时需采用冷冻除湿技术：除湿量为70-90（L/24h）；3、设备需采用 PLC工业级智能控制系统，标配RS485通讯，可通过USB导出历史数据，温湿度与空气质量以年月周日形成数字或曲线报表功能；4、需具备空气质量传感器校准功能；5、需采用EC变频风机，依据湿度和空气质量自动节能运行；6、风量：0-1600m³/h；7、▲设备需具备空气净化功能：可快速去除室内的污染物，TVOC的去除率≥87%（需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）；8、▲为保护档案不受霉菌侵蚀，设备需具备除菌功能：可快速去除室内的霉菌、微生物，黑曲霉的去除率≥99.9%（需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章)；9、净化配置（五级净化）：G3无菌初效过滤网+ H12低阻高效过滤器+HPHITC4-212 双波段纳米光氢离子净化装置+湿式除尘过滤器+银离子抑菌触媒过滤网；10、标准MODBUS 通信协议,yn-RS485 远程监控端口；11、实时存储温湿度、PM2.5，支持年、月、周、日数据报表，最长存储可达 12 个月，设备背面标配USB数据导出口，数据可一键导出。 | 台 | 2 | 　 |
| 6 | 智能水车 | 智能移动水车 1、智能移动水车与除湿加湿一体机无缝对接，需具备自动补水与排水功能，容量不低于90L。自动补水功能:主机加湿时内置水箱缺水的情况下自动补水、除湿时内置水箱水满自动启动排水至水车；2、设计寿命≥15年以上；3、需具备自动提醒功能，水车水满自动停止补水功能、水车缺水保护功能；4、需采取无噪音设计，采用静音移动脚轮；5、易清洁：沉降式排水阀；6、需采用防虹吸设计，有效防止虹吸回流。 | 台 | 2 | 　 |
| 7 | 光电感烟火灾探测报警器 | DSR-NB 独立式光电感烟火灾探测报警器通过感知烟雾大小浓度探测火灾的报警器，报警器将发出声光报警信号，可通过电话、短信和APP推送方式，提示采取相应措施 | 套 | 1 |  |
| 8 | 安装调试 | 软硬件安装调试，适配国产化系统对接 | 次 | 1 |  |