无线话筒 TS-358

无线电发射设备型号核准证（CMIIT）对应型号：（手持无线发射器T-52X,无线桌面式话筒 T-52D）

1.产品特点

采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。

兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。

具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率

V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。

先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。

采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，使音质更完美。

适用于会议室、教室、会客厅、宴会厅等室内场所。

系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克风。

2.技术参数

系统指标
频率范围	640-690MHZ ，807-830MHz
频道数目	300个
频道间隔	50MHZ
载波稳定度	±0.005%以内
动态范围	100dB
最大频偏	±45KHZ
音频响应	80HZ-18KHZ(±2dB)
信噪比	>105dB
灵敏度l	-105 dBm for 12 dB SINAD, typical
总谐波失真	≤0.5%
最大输出强度	+10 dBV
有效使用距离	空旷50米

接收器指标
功能显示方式	LCD显示屏
天线接口	BNC/50欧姆
音频输出水平	平衡200Ω负载-13dBV，非平衡600Ω
负载-2dBV（±40KHz频偏在1K信号时，负载）
音频输出阻抗	平衡200Ω；2路合并非平衡600Ω
平衡输出	1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚音频
电源	DC12V---3A
工作温度	-10℃~+40℃
尺寸(WxDxH)	420mm×180mm×88mm
重量	3.4Kg 不含天线和开关电源

麦克风指标
天线程式	内置螺旋天线
输出功率	高功率30mW；低功率3mW
离散抑制	-60dB
供电方式	3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池
使用时间	30mW时大于10个小时
重量	0.85Kg（鹅颈麦），不含电池重量
尺寸	鹅颈麦：杆长：409.7mm，底座：长185mm×高50mm×宽117mm
3.包上门安装调试及培训。