一、产品名称：医用骨钻1套

功能：0-600无级变速，可正反转，135℃高温高压消毒

参数：转速0-600r.p.m

输出功率≥100W

噪音≤40dB

扭矩≥5Nm

2、数字式智能充电器

功能：可同时对四组电池进行充电

可自动识别不同类型的电池，延长使用寿命

对不同电压的电池自动适应，获取最佳充电时间

对充电电池的过流过温自动保护

充电器显示，中文显示电池类型、电压、电流、时间等信息

对不同类型的锂电池组及充电接口可配套定制

参数：工作电压AC220V

3、无菌分离式锂电池组件

功能：可与主机实现快速连接

外壳可耐135℃高温高压消毒

参数：容量≥1800mAh

二、产品名称：医用骨锯1套

功能：0-18000无级变速，135℃高温高压消毒

参数：摆动频率0-18000

输出功率≥100W

噪音≤70dB

2、数字式智能充电装置

功能：可同时对四组电池进行充电

可自动识别不同类型的电池，延长使用寿命

对不同电压的电池自动适应，获取最佳充电时间

对充电电池的过流过温自动保护

液晶显示电池类型、电压、电流、时间等信息

对不同类型的锂电池组及充电接口可配套定制

参数：工作电压AC220V

充电电流范围0.1-10A

3、无菌分离式锂电池组件

功能：可与主机实现快速连接

外壳可耐135℃高温高压消毒

可根据不同的主机定制锂电池组

参数：容量≥1800mAh

以上产品质保期不少于2年