**台式空气波压力循环治疗仪1台**

1. **性能特点**：
   1. ≥8种空气波充气模式，可根据患者病情选择不同的治疗模式；
   2. 可同时连接2个八腔的治疗气囊；
   3. 设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；
   4. 内置四通道神经肌肉电刺激，可起到肌肉泵作用，加强治疗效果；
   5. 肌肉泵和锻炼骨骼肌两种电刺激模式；
   6. 空气波和电刺激既可以单独使用，亦可以联动治疗，大大提高治疗安全性；
   7. 治疗时间1-99min连续可调；
   8. 上肢气囊、下肢气囊等多种气囊；
   9. 叠加式四层结构气囊，无挤压死角造成的体液滞留；
   10. 断电保护功能：仪器在突然断电时自动泄压保护；
   11. 每腔压力监测系统,实时显示当前压力。
2. **适用范围**：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

质保期不少于2年