**富蕴县人民医院消防设施维保内容**

富蕴县人民医院建筑面积：20900㎡，包含内科楼、急诊综合楼、门诊楼、体检楼

一、维护保养消防设施范围：

1. 消防供电配电，2、火灾报警系统，3、电气火灾监控系统，4、消防供水设施，5、消火栓（自动寻的灭火装置)灭火系统，6、自动喷水灭火系统，7、气体灭火系统，8、应急照明和疏散指示系，9、应急广播系统，10、消防专用电话，11、防火分隔，12、灭火器以及其它消防设施。

二、消防的维修服务具体为：

1、委托消防工程范围内各系统的定期测试和检修。

2、委托消防工程范围内各系统故障以及隐患的处理、排除。

3、委托消防工程范围内各系统故障以及易损件的维护、修理、更换。

三、维护保养消防时间周期：

每月按对消防系统各设备至少进行一次检测维护，每季度按季检要求对消防系统进行全面检测维护。每年度按年检要求对系统进行全面的年度检测维护。

四、每月出具消防设施维护保养报告书。

**富蕴县人民医院消防设施检测内容**

富蕴县人民医院建筑面积：20900㎡，包含内科楼、急诊综合楼、门诊楼、体检楼

1. 检测内容
2. 消防水源，2、消防给水系统，3、室内消火栓系统，4、室外消火栓系统，5、火灾自动报警系统，6、自动喷水灭火系统，7、气体灭火系统，8、防火分隔系统，9、疏散指示标志，10、消防应急照明，11、灭火器材，12、消防供配电设施，13、防烟排烟系统
3. 对上述消防设备设施的系统功能、运行状态、安装施工质量、设备质量数量(包括消防产品是否具有符合法定市场准入规则的证明文件)等是否符合国家消防标准规范进行全面检测，并对医院消防控制室职守人员持证上岗和操控消防设施能力进行测评，根据相关消防检测规程进行检测，检测完毕出具检测报告，作为改进消防系统的依据。
4. 检测为每年检测一次。