### 哈巴河县人民医院（新院）窗帘隔帘项目采购需求

### **一、项目信息**

项目名称：哈巴河县人民医院（新院）窗帘隔帘采购项目

采购单位：哈巴河县人民医院

采购预算：人民币 30万元。

项目联系人及联系方式：古丽 0906-6618840

供应商资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

供应商基本要求：1、必须上传营业执照、必须上传响应文件。2、投标方须进行现场实地测量。3、报价时必须上传售后服务承诺函。

### **二、材质要求**

**窗帘面料：**应选用具有良好抗紫外线、抗老化、易清洗、抗皱、耐磨特性的材料。面料需具备优良的遮光、隔热、防尘和抗静电性能，颜色、纹理和质感应与室内装饰风格相协调。材质需环保、无毒、无刺激性，符合国家相关环保标准。需提供检测报告。

**窗帘配件：**扣环、吊钩等配件应选用高强度、耐用、不易生锈、防腐蚀的材料，如不锈钢、铝合金等。配件质量需保证窗帘的使用寿命和稳定性。

**窗帘轨道：**应选用高质量的铝合金材料，具备良好的承重能力和耐用性。轨道应平稳运行且不产生噪音，具备防腐蚀、防锈、防尘功能。轨道的安装方式应便于拆卸和维修。

**窗帘参数要求：**需一等品。1.甲醛含量小于300。PH值4.0-9.0；无异味；禁用可分解致癌芳香胺染料；可萃取铅含量小于2；耐洗色牢度变色大于4，沾色大于3-4；耐光色牢度变色大于等于5；水洗尺寸变化率经向+3.0--3.0；纬向+3.0--3.0；防紫外线性能 UPF值大于40，T（UVA）小于5，T（UVB）符合要求；折光率大于等于90；隔音在30-40分呗；隔热符合要求；制作要求韩折定型;

**医用隔帘要求：**材质:100%涤纶(Polyester)；重量:190g/m²-300g/m2；撕破强为:经向59(N)；

抗菌性:细菌减少百分率99.00%；缩水性:宽度反面-水洗2%干洗1%；高度方面-水洗 2%干洗0%；洗涤: 褪色程度4-5级污程度5级；摩擦:在干的情况下5级，在湿的情况下5级；防火性:符合GB17591-1998标准。特殊区域需要具有防火性医用隔帘。全部用国标医用隔帘轨道。医用隔帘的用布打褶计算与导轨长度比为1.6:1。

### **三、技术规格要求**

尺寸要求：窗帘大概2547米，轨道1406米；隔帘（包含医用隔帘轨道）大概900米、以最终实际安装数量及签订合同为准。乙方需要在2天内实地测量尺寸，根据测量情况，制作窗帘，并保证所测量尺寸准确无误。乙方在测量尺寸后，应根据窗户实际大小和位置设计出窗帘和轨道的最终尺寸和数量，经甲方同意后进行生产，并以此作为乙方供货的凭据。窗帘规格和尺寸确定后不得单方擅自更改，否则因更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担

**四、安装要求**

安装位置：窗帘轨道应与窗户紧密结合，确保窗帘平稳运行和紧密贴合窗户。安装高度：根据窗户的实际位置和高度进行合理调整，确保窗帘的遮挡效果和美观度。安装固定：窗帘轨道的安装应牢固可靠，能够承受窗帘的重量和运行力度，同时不损坏墙体和窗户。（具体安装细节需结合采购方要求及实地情况）

完成时间：合同签订后30天内完成安装验收。

**五、服务要求**

售后服务：供应商应提供完善的售后服务体系，包括三年内因质量问题免费维修、更换，终身售后维护，且1小时内小时内到达现场完成维修，维护。窗帘的质量问题应及时处理，保证用户的权益不受损害。