**附件：1**

政府采购（货物、服务类）项目

采 购 需 求

项目名称：硬件集成实施服务-阿勒泰地区自然资源局会议室新建项目

采购单位：伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区自然资源局

**一、需求清单**

**（一）投标人须知**

**供应商经营范围必须满足，无该项目经营范围的，视为无效报价。**

1. **供应商报价前必须与甲方联系，实地勘察现场并提供样品进行视频会议终端系统兼容性测试，未与甲方联系或未提供样品测试、实地勘测的视为无效报价。**
2. **投标人需要提出具体的售后服务体系和服务方式要求7\*24小时全程技术力量支持，并提供技术员一年驻场服务，投标人在项目地有售后服务网点，售后电话，售后技术人员。**
3. **在报价前联系我单位，并提供样品，进行样品确认及视频会议终端系统兼容性测试。经我单位查验合格后在提交报价，未进行此操作，我方视为无效报价。**
4. **必须规定时间内完工，如未按时完成的按照有关规定来追责，商家条件如有不符合要求，且故意压价中标者，本单位将按照恶意竟标报送至采购办及采购平台管理处进行严肃处理。**

**（二）采购项目预（概）算**

采购方式：在线询价☑ 竞价采购☑

总 预 算： 350000元 最高限价： 350000元

**（三）技术要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购名称** | **规 格 及** **技术参数** | **单位** | **数量** | **政府采购单价** | **合计** | **是否****现货** | **交货****期限** | **产 地** |
| LED显示屏 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | ㎡ | 11.3 |   |   | 是 | 10天 | 中国 |
| 拼接处理器 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 台 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 控制系统软件 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 套 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 配电箱 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 台 | 1 |   |   | 是 | 10天 | 中国 |
| 显示屏线缆 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 批 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| LED显示屏配套设备 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 套 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 真分集UHF段一拖四无线会议（短方杆） | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 台 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 全向性天线放大器 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 台 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 短杆会议话筒 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 只 | 5 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 会议音箱 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 只 | 4 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 四通道数字功放 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 台 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 调音台 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 台 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 音频处理器会议矩阵 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 只 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 高效抑制处理器 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 台 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 智能电源管理器 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 台 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 音频线缆 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 批 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 视频会议终端 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 套 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 视频会议摄像机 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 台 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 视频会议控制键盘 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 台 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 安装调试 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 批 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 配电线缆 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 批 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
| 安装施工 | 按现场系统要求配置（详见技术参数表） | 批 | 1 |  |  | 是 | 10天 | 中国 |
|  | 合计 |  |  |  | 350000 |  |  |  |

**三、商务、技术要求**

|  |
| --- |
| （1） 商务要求 |
| **序号** | **名称** | **内容** |
| **1** | **付款方式（付款的时间及比例）** | **无预付款，货物进场验收合格后支付30%进度款，项目整体安装调试、验收合格后支付70%。****款项支付时间具体以财政支付时间为准。** |
| **2** | **交付（实施）的时间（期限）** | 合同签订后10日 |
| **3** | **交货（实施）地点** | 查勘施工现场 |
| **4** | **履约验收（含验收内容、标准、程序等）** | ☑采购人依据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以邀请相关专家或参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。货物类项目因质量问题发生争议时，以质量技术检验检测机构检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。 **若招标技术参数中要求供应商提供相关认证证书、检测报告的，采购人与中标供应商签订采购合同前，将对供应商提供的相关认证证书、检测报告，经市场监督管理部门予以认定。如发现提供的材料为虚假材料，将上报相关部门依法处理。**其他要求：□无 ☑有1、中标方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格、具体配置、技术条件及功能要求和投标人承诺的其它指标。2．中标方提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题、内容问题或系假冒伪劣产品，中标方负责包退、包换，一切责任和费用由中标方承担。3．中标方必须承诺满足招标文件中提出的全部质量和服务要求，提供的材料如有虚假(如节能认证证书、检测报告等)，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格,并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。4、本项目工期紧、任务重，投标商供应要充分考虑项目实际情况，提前做好相关准备。5、如供货商所供型号参数与投标文件不符且协商沟通无法履约，一切责任由供货商承担，并赔偿甲方损失的一切责任。**6、主要产品符合节能环保要求。** |
| **5** | **售后服务** | 自项目验收合格后，质保期不得低于3年。售后服务要求：1. 对采购人所反映的驻场技术人员现场实地解决问题。

2、需对驻场服务做出承诺。  |
| **6** | **投标人资格要求** | 1、投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的合格供应商（1.1具有承担民事责任能力、为中国境内合法成立的法人单位或其他组织；1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；1.6法律、行政法规规定的其他条件；）2、其他特定资格：☑无 □有： |
| **7** | **投标报价** | 招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。**备注：要有分项报价表。（分项报价表按照采购需求中标的物名称进行报价。）** |
|  |
| ☑最低评标价法 |