**阿勒泰职业技术学院双柱双面书架参数及报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总计 | 品牌 | 型号 |
| 1 | 双柱双面书架 | 900\*500\*2280（cm） | 1.立柱采用1.2㎜优质冷轧钢板压制成型2.侧板,底裙、挂板1.0㎜优质冷轧钢板压制成型3.隔板采用0.8㎜优质冷轧钢板压制成型4.塑料件：完好无损，外表光滑具没有裂纹与缩坑外镀件：5.镀层明亮表面处理：浸泡或喷淋脱脂、除油、除锈、磷化后，采用高压静电喷塑6.颜色：护板、底裙黄花梨木纹转印7.每层配书立两个 | 240 | 组 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

供应商名称（盖章）：

负责人签字：

联系电话：