|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程项目名称** | **单位** | **数量** | **施工及材料工艺说明** |
| 1 | 外门头挡雨棚 | 个 | 2.00 | 墙面对穿螺丝固定 焊架子哒玻璃挡雨棚 |
| 2 | 外窗户拆除 | 项 | 1.00 |  |
| 3 | 拆除后修补 | 项 | 1.00 | 拆除后焊钢架 |
| 4 | 外门头干挂石材 | ㎡ | 9.00 | 干挂在钢架上 |
| 5 | 地面踏步基础 | ㎡ | 4.60 |  |
| 6 | 地面踏步石材 | ㎡ | 4.60 |  |
| 7 | 断桥铝门 | ㎡ | 5.00 | 65厚的双层玻璃 |
| 8 | 室内吧台 | m | 3.80 |  |
| 9 | 室内不锈钢护栏 | ㎡ | 15.00 | 20mm圆管内加12mm钢筋 |
| 10 | 室内断桥铝 | ㎡ | 15.00 |  |
| 11 | 新建后修补 | 项 | 1.00 |  |
| 12 | 墙面粉刷 | 项 |  |  |

**信访接待室改造项目明细**

2024年3月6日