**博乐公路管理局交通流量调查设备站点标准化建设**

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 费用（元） | 备注 |
| 护栏安装 | 站 |  | 1 |  | 对阿拉山口口岸站点外护栏进行安装（基础混凝土C25，长12米、宽0.4米、高0.5米）基础外高度2米，长度18米，屋顶太阳能板供电设备护栏安装，高度1.5米、长度4.5米。（本项目供应商包工、包料、税费、运输） |
| 站点修整及硬化地坪 | 站 |  | 5 |  | 对G219线阿拉山口口岸、艾比湖、九十岔口、乌拉斯塔、Z573线八家户共计5个站点外5米范围内土地平整、硬化混凝土地坪12㎡/个，数量5个，混凝土标号C25、厚度20cm。（本项目供应商包工、包料、税费、运输） |
| 站房刷新 | 站 |  | 10 |  | 阿拉山口口岸、艾比湖、九十岔口、乌拉斯塔、博乐南城、呼和托哈、小营盘、加尔托汗、石灰窑、八家户共计10个站点外墙彩钢板、护栏、屋面刷新。刷漆60㎡/个，数量10个，油漆质量环保要求应满足国家规范标准。（本项目供应商包工、包料、税费、运输） |
| 车型划分标准版图 | 个 |  | 10 |  | 阿拉山口口岸、艾比湖、九十岔口、乌拉斯塔、博乐南城、呼和托哈、小营盘、加尔托汗、石灰窑、八家户共计10个站点安装车型划分标准版图，材料亚克力板，尺寸：60cm\*80cm |
| 合计 |  |  |  |  |  |