**和田公路管理局墨玉分局G3012线，G315线，S326线坑槽，车辙，桥涵跳车等病害处治购买沥青混合料及透层油项目参数要求**

**采购人需求描述：**

1.沥青混合料用严格按照采购方要求的数量分批次出料，不能一次性批量出料，车辙处理项目施工地点为昆玉市附近（S326线K108+000处）,坑槽，桥涵跳车处治项目施工地点：G315线K2435+000-2490+000,S326线K25+000-K130+000。

2.用克拉玛依90#沥青，油石比4.5，集料级配达到公路养护AC-13MM级配标准

3、AC-13沥青混合料: 材料采用克拉玛依重交沥青混凝土AC-13。配合比要求要达到沥青路面技术规范相关要求，沥青用量不少于4.5%-5%， 质量要求: 材料供货方提供沥青混合料的产品检测报告（主要配合比、油石比、沥青三大指标等数据）

**给买家留言：**1.供应商经营范围内必须有此类商品销售。 2.被列入失信企业或有法律纠纷的公司不得参与报价。 3.供应商请仔细阅读附件《供应商须知》，需满足所有要求。4.务必按照投标方响应附件要求去提供相关材料，不提供视为主动放弃； 5.因所需沥青混合料不是一次性使用，故优先选择（和田市，洛浦县，墨玉县）就近的县市。6.中标放需要提供沥青混凝土实验检测报告。

**必须上传资料：**上传营业执照、材料检测报告、合格证、