**桥梁日常养护材料技术参数**

**一、项目概况**：

1.购买桥梁壁可法封口胶、灌注胶材质要求：1、符合《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB50728及《公路桥梁加固设计规范》JTG/TJ22技术要求。2、粘性力强、渗透力强，保证能注入各种裂缝。

2.购买桥梁防腐剂（包括底漆面漆）材质要求：1、凝结时间、高压强度比、透水压力比、收缩比符合JC474-2008《砂浆、混凝土防水剂》标准要求，氨释放量符合GB18588-2001《混凝土外加剂释放氨的限量》标准。2、阻止新的开裂产生，防止水分进入混凝土内部，防止钢筋腐蚀。

3.桥梁伸缩缝橡胶条材质要求：氯丁橡胶（GB18173.2-2014)、DN80、温度适用范围-45℃至-60℃。

4.购买裂缝修复贴材质要求：厚度1mm-2mm,粘性强，粘接稳固，不易脱落。

5.网裂碳钎维布材质要求：0.1±0.02mm，拉伸断裂强度纵向≥450N/50mm,横向≥450N/50mm，最大拉力是延伸率纵向横向40-80%，纱线密度24+2根/25mm，材质必须符合国标JC/T996-2006.

6.混凝土要求：C30混凝土，抗压强度为30到35兆帕、配合比符合国标（GB 50080-2016）标准。

7.环氧树脂砂浆材质要求：抗折强度≥12，抗压强度7d≥40,混凝土粘结强度≥2.5MPa。

**二、其他要求**

1、供应商响应产品须取得权威机构或者国家授权、许可产品检验检测机构出具的产品有效的检测报告、鉴定报告、出厂合格证等证明产品合格的材料，且报告结论数据满足产品技术规范要求。

2、供货商供货时，对每批产品须提供生产厂家合格证、检测报告扫描件。

3、交货前需提供样品及技术参数，采购方确认后在发货。

4、货物检测过程中所发生的费用由供应商承担。

5、供货安装地点：于田县。

6、本次货物的成交金额含税费、运费、货物保险费、过磅费、停车费等货物的运输、装卸、验收过程的一切费用。

五、对供应商的竞价要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

2、供应商必须是独立的法人，持有效的营业执照。

3、供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明。

4、供应商竞价时、要提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名。

5、供应商竞价时、要提供在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。

6、供应商必须为采购产品的生产商或代理商、经销商。提供授权委托书或资格证明。

7、提供货物质量保证书。

8、提供商业贿赂承诺书。

9、本次采购不接受联合体形式投标，不允许转包和分包。

10、本次采购物品带安装，中标单位中标后7日内安装完毕，安装地点在于田县、策勒县境内。

**三、必须提供上传的文件资料**

响应时，以下要求的上传文件资料上供应商盖公章，高清扫描件在平台上上传、如果供应商扫描文件资料上未盖章、扫描文件资料模糊、不清楚、资料内容不符合采购方采购要求的，视为竞价无效，采购方有权取消供应商的竞价结果。

1. 提供公司营业执照。
2. 提供开户许可证或基本存款账户信息证明。
3. 提供未被列入失信被执行人名证明（“信用中国截图”）。
4. 提供未被列入严重违法行为证明（国家企业信用信息公示系统截图）。
5. 提供货物质量保证书（内容里面必须写清楚货物的名称、品牌、型号、质量保证的内容，如果以上核心内容不齐全，或漏项，按无效报价处理）。
6. 提供商业贿赂承诺书。
7. 提供不分包不转包承诺书。
8. 提供中标后安装承诺书。
9. 提供授权委托书或资格证明。
10. 提供产品照片
11. 提供报价单

12）提供检测报告

备注：竞价成功签订合同时，供应商必须提供以上上传资料的原件。