**内窥镜摄像机**

**技术参数**

**一、主机（包括摄像机、摄像头、导光束、卡口等参数）**

★创新的LED冷光源与摄像机一体化设计，主机内置冷光源

1、成像器：1/2.8” SONY CMOS

2、输出像素：210万像素

3、水平分辨率：1080线

4、帧率：(1920x1080)60p

★5、数字信号输出：DVI,HDMI,CVBS

6、扫描系统：逐行扫描

7、图像尺寸：1920\*1080

8、摄像头手柄功能：冻结、白平衡

9、摄像头电缆长度：2.5M

10、功能：触摸式按键，光源强度指示、一键休眠功能

★11、功率：80W LED冷光源

★12、光源强度：20级强度显示，光源强度≥20万Lux，使用寿命：≥50000小时

13、显色指数：＞90

14、光通量：800 Lm，允差-10%

15、输出孔尺寸：10mm±0.1mm

16、输出色温：5000K-7000K

17、导光束：Ø4\*2500 耐高温高压

18、卡口：国际标准C型卡口，可连接进口国产硬镜

★19、具有纤维镜模式，硬镜模式，腹腔镜模式，可一键切换，方便实用

20、防水等级：采用IP×8防水，摄像头可浸泡消毒

21、产品认证：CE

**二、高清监视器**

1、显示尺寸：24寸

2、分辨率：1920\*1080

3、输入接口：DVI/VGA/VIDEO/S-VIDEO/HDMI

4、应用：内窥/电子胃肠镜，腹腔镜，术野显示器

5、内置曲线：十余种医疗显示曲线及显示器模式

★6、产品认证：CE,FCC,ROHS

**三、多层台车**

★1、高强度6系铝型材加镀锌板，持久耐用、牢固稳定、表面静电吸附喷涂工艺，增加了耐磨和防锈能力；

★2、三层板设计，底层带有储物抽屉，隔离变压器电源盒可选，带工作站底架，4寸万向静音轮；

3、层板高度可调（范围：上下10cm），层板承重能力＞50KG每层

4、面板尺寸：50.2cm\*43.5cm(中间三层面板)

5、顶层面板尺寸：59.5cm\*35.5cm(可安装监视器)

6、底座尺寸：59.5cm\*48.8cm

7、高度： 128cm