喀什大学高台校区图书馆地下暖气主管、支管更换改造项目招标要求

**一、项目情况**

高台校区图书馆楼内地下管沟暖气支管及室外进户主管频繁出现漏水情况，严重影响供暖效果，现进行更换。

进户主管及支管为聚氨酯发泡保温管，共计1080米，室外进户阀门位置开始更换，包括阀门，一楼地下管线全部更换至伸出一楼地面立管阀门接口处，包括阀门，电焊焊接。立管为镀锌钢管丝口连接，其中25丝口闸阀46个,20丝口闸阀44个。砸地面及恢复地面、瓷砖等清单内容，详见投标文件清单。

1. **项目费用**

本项目预算费用为226000元。清单内容，含人工费、材料费、运输费、税费、安装费等所有费用。

**三、项目建设内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **数量** | **单位** | **小计（元）** | **备注** |
| **1** | **DN150保温管** | **150\*4、需符合参数要求** | **84** | **米** |  |  |
| **2** | **DN125保温管** | **125\*4、需符合参数要求** | **204** | **米** |  |  |
| **3** | **DN100保温管** | **100\*3.75、需符合参数要求** | **216** | **米** |  |  |
| **4** | **DN80保温管** | **80\*3.5、需符合参数要求** | **132** | **米** |  |  |
| **5** | **DN65保温管** | **65\*3.25需符合参数要求** | **12** | **米** |  |  |
| **6** | **DN50保温管** | **50\*3需符合参数要求** | **78** | **米** |  |  |
| **7** | **DN40保温管** | **40\*3需符合参数要求** | **30** | **米** |  |  |
| **8** | **DN32保温管** | **32\*2.75需符合参数要求** | **78** | **米** |  |  |
| **9** | **镀锌钢管25** | **25\*2.75合格** | **120** | **米** |  |  |
| **10** | **镀锌钢管20** | **20\*2.5合格** | **126** | **米** |  |  |
| **11** | **丝口闸阀25** | **合格** | **46** | **个** |  |  |
| **12** | **丝口闸阀20** | **合格** | **44** | **个** |  |  |
| **13** | **法兰蝶阀150** | **合格** | **2** | **个** |  |  |
| **14** | **焊接法兰片150** | **合格** | **4** | **片** |  |  |
| **15** | **螺丝M16\*60** | **合格** | **32** | **套** |  |  |
| **16** | **活接25** | **合格** | **46** | **个** |  |  |
| **17** | **活接20** | **合格** | **44** | **个** |  |  |
| **18** | **对丝25** | **合格** | **60** | **个** |  |  |
| **19** | **对丝20** | **合格** | **50** | **个** |  |  |
| **20** | **活接垫子** | **合格** | **50** | **个** |  |  |
| **21** | **活接垫子** | **合格** | **50** | **个** |  |  |
| **22** | **DN150冲压弯头** | **合格** | **8** | **个** |  |  |
| **23** | **DN125冲压弯头** | **合格** | **8** | **个** |  |  |
| **24** | **DN100冲压弯头** | **合格** | **20** | **个** |  |  |
| **25** | **DN80冲压弯头** | **合格** | **8** | **个** |  |  |
| **26** | **DN65冲压弯头** | **合格** | **20** | **个** |  |  |
| **27** | **DN50冲压弯头** | **合格** | **16** | **个** |  |  |
| **28** | **DN40冲压弯头** | **合格** | **16** | **个** |  |  |
| **29** | **DN32弯头** | **合格** | **12** | **个** |  |  |
| **30** | **DN25丝口弯头** | **合格** | **80** | **个** |  |  |
| **31** | **DN20丝口弯头** | **合格** | **70** | **个** |  |  |
| **32** | **DN25三通** | **合格** | **20** | **个** |  |  |
| **33** | **DN20三通** | **合格** | **20** | **个** |  |  |
| **34** | **支架** | **L50\*4合格** | **50** | **个** |  |  |
| **35** | **电焊条3.2** | **合格** | **2** | **箱** |  |  |
| **36** | **液体胶** | **合格** | **2** | **件** |  |  |
| **37** | **地面开挖及恢复** | **瓷砖恢复、补洞等** | **20** | **处** |  |  |
| **合计** | | | |  | | |

**四、项目完成时间**

签订合同后，在2024年8月28日零点前。

**五、工作要求**

**（一）招标参数**

符合招标询价文件参数要求

**（二）其他要求**

1.安装价格中包含材料、人工等全部费用。

2.可到喀什大学高台校区图书馆实地查看，联系人全老师，联系电话：13579300976。

**六、投标商投标基本条件**

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.建筑工程施工、装饰、修缮，水电暖材料销售、装饰、安装及相应资质。

2.本项目不接受联合体投标。

**七、付款方式**

（一）待全部工程及货物施工完成验收合格后，付合同总价款的97%，质保期满无质量问题后付清余款，质保期二年。

（二）中标方申请付款前，须向用户开具增值税发票，经过用户单位财务审批流程后，支付相应款项。

后勤管理处

2024年7月17日