新疆理工学院增设学生宿舍消防设备项目——**安全门双开磁吸门锁需求表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单价****（元）** | **总价****（元）** | **响应品牌及型号****（前4项必须填写）** | **备注** |
| 1 | 双开磁力锁 | 锁体尺寸:500L\*25W\*45H(mm)吸板尺寸:182L\*38W\*12.5H(mm)最大拉力:280kg(550Lbs)x2输入电压:12VDC工作电流:340mAx2产品重量:4.2KG | 83 |  |  |  |  |
| 2 | 支架 | L型支架尺寸:长500x宽30x厚47(mm)Z型支架尺寸:长185x宽44x厚50(mm)选用材料:高强铝合金，表面喷沙氧化处理开门方式:90度开门适用电锁:磁力锁系列适用门型:内开式木门、金属门产品重量:1.55KG | 83 |  |  |  |  |
| 3 | 专用电源 | 门禁电源12v5a原装专用单门电源 | 83 |  |  |  |  |
| 4 | 电线 | 2\*1.5 铜芯线2600米 | 2600米 |  |  |  |  |
| 5 | 专用控制器 | 实现同时控制功能 | 55 |  |  |  |  |
| 6 | 材料 | 包含、开洞、穿线管、切割、线槽、要求明线走美观。旧闭门器损坏换新。 | 83 |  |  |  |  |
|  合计：64560（大写）陆万肆仟伍佰陆拾元整 |  |  |  |  |
| 商务要求：1、需上传盖章营业执照，盖章采购报价单（注明产品品牌型号及报价、报价含运费、安装调试、发票税费等费用）；以上项目包含所有人工、运输、安装、税费等全部费用。2、此项竞标供应商不得乱报价，不得恶意低价竞价。3、投标人相应的产品参数必须等于或优于招标文件的参数。4、所供应产品为参数要求产品，质保2年，在质保期内若出现质量问题，2小时内及时响应，24小时内免费维修更换，供应商承担所造成的一切损失。并上传质保承诺函和售后服务承诺函（加盖投标供应商公章）5、采购需求中，所涉及的品牌为参考，不作品牌限定，但所投产品须不低于所列参考品牌型号的参数及品质要求，并满足实际需求。 |