警营文化设计制作采购需求

一、整体情况

（一）一楼大厅公示栏：制作面积15㎡，采用局部双层PVC、亚克力双色板、雕刻字、照片盒等进行制作。

（二）一楼走廊文化版面：设计制作面积36㎡，采用2厘米PVC、双色板、雕刻字、局部立体造型、照片盒等进行制作。

（三）二楼走廊文化版面：设计制作面积46㎡，采用局部双层PVC、双色板、雕刻字、照片盒等进行制作。

（四）三楼走廊文化版面（含党委会议室）：设计制作面积50㎡，采用2厘米PVC、双色板、雕刻字、局部立体造型、照片盒等进行制作。

（五）荣誉墙：设计制作面积35㎡，采用PVC、亚克力、雕刻字、木工造型进行制作，并加装灯光照明。

（六）三楼会议室形象墙：设计制作面积4.2㎡，采用木龙骨打底、红色铝塑板、不锈钢边条、钛金水晶字进行制作。

（七）三楼大会议室背景：3块绢丝布背景，设计制作面积62㎡。

二、设计、制作要求

（一）供应商需根据主题、风格、尺寸等进行设计，制作设计图，并注明色彩搭配、制作材料等要素。

（二）供应商应根据总队需求，对设计稿进行调整完善，确定后方可制作、施工。制作、施工过程中，如有局部内容、样式调整，应及时商议予以调整。

（三）制作材料应符合环保、防火等要求，安装要确保牢固可靠，避免出现安全隐患。

（四）制作安装产品质保2年。

三、竞价要求

（一）在政采云平台发布竞价需求时，供应商须到实地查看测量并提供全套设计图，方可参与竞价。

（二）供应商随报价单出具原材料检验报告并符合参数，无检测报告或不符合参数，有可能会被作为无效标处理，重新发起竞价流程。

（三）报价含设计、制作、施工、税金等所有费用

附件：《主要制作材料技术参数》

|  |  |
| --- | --- |
| 主要制作材料技术参数 | |
| PVC | 符合GB 8624-2012标准，燃烧性能符合标准中B2(C)级 |
| 亚克力 | 拉伸强度≥71 |
| 简支梁无缺口冲击强度≥18 |
| 维卡软脂温度≥101 |
| 总透光率≥92 |
| 铝板 | 符合GB/T 22412-2016标准要求 |
| 外观整洁 非装饰面无影响新产品使用的损伤 |
| 装饰面不准许：压痕、印痕、凹凸、鼓泡、划伤等 |
| 厚度≥0.12 |
| 表面铅笔硬度≥2HB |
| 光泽度偏差≤10 |
| 柔韧性≤3 |
| 石膏板 | 外观质量：符合GB/T 9775-2008 |
| 尺寸偏差：长度：-6～0；宽度：-5～0；厚度：±0.5 |
| 对角线长度差： |
| 板材应切割成矩形，两对角线长度差应不大于5mm。 |
| 面密度：≤9.5 |
| 抗冲击性：经冲击后，板材背面应无径向裂纹 |
| 绢丝布 | PH值7.4 |
| 可分解致癌芳香胺染料：未检出 |
| 萃取重金属：未检出 |
| 致癌性染料：未检出 |
| 防水性能优、没有反射，喷绘图案清晰 |
| 质地细腻手感柔软、绘画精度高 |
| 不锈钢拉丝 | 符合GB/T 187505-2010标准要求 |
| C ≤0.15 |
| Si≤1.00 |
| 5.50≤Mn≤7.50 |
| P ≤0.06 |
| S ≤0.030 |
| Cr≤16.00 |
| Ni≥1.00 |