**具体参数**

**椭圆机：**前置飞轮、7寸以上触控屏、支持智能互联、最大承重150kg,电动磁控阻力系统、24档阻力、步幅长度50cm以上，双向转动，移动滚轮、可3段及以上坡度调节、支持心率监控、有风扇、音响，附带USB充电功能，蓝牙音乐输入功能；双扶手，长度≥172cm，宽度≥72cm,高度≥163cm，重量≥93kg，高强度铝合金轨道，全国联保，三包服务。

**跑步机：**LED显示屏、支持智能互联、采用高亮亚克力面板、测体质功能、面板显示;坡度，攀爬距离，时间，卡路里，距离，速度，心率、有风扇、音响，附带USB充电功能，蓝牙音乐输入功能、马达峰值：5.0HP持续2.5HP、跑带面积≥52\*145cm、速度1-18cm、载重130kg、工作电压220V、产品尺寸196\*85\*152cm、产品重量≥130kg、SUT双跑版全跑台减震、全国联保，三包服务。

**综合训练器：**尺寸5000\*3000\*2150、净重≥650kg、毛重≥680kg、配重≥400kg、功能：供十人训练、蝴蝶式扩胸，坐姿推胸、前推、高位下拉、低拉、双杠、蹬腿、前踢腿、坐推、勾腿、扭腰、引体向上、仰卧起坐、平举、俯卧撑、坐姿划船、手臂下压、钢管管材：优质钢材，主架应采用平椭100\*40\*t2.0mm，副架采用平椭80\*40\*t2.0mm、 包胶配重片：采用冷轧钢配重，60KG\*2组、滑轮：采用尼龙+轴承，规格φ90mm、钢丝绳：优质航空级别；规格7\*19直径φ6mm的航空钢丝绳、导杆：采用高硬度、高亮光镀铬；直径25mm、调校：采用弹簧插销调整，轻松、快捷、把手：把手护套材质：PVC/浸塑，直径28mm、减震：贴地脚垫采用PVC材质且具有减震功能，厚度10mm、软包：采用PU皮革；质量稳定、耐磨、耐腐、配有配重保护罩。

**哑铃+哑铃架套装：**管材：主架采用优质矩形钢管100\*50mm，厚度3mm、结构：2层阶梯式共六副，弧形托位，放置均匀稳定。减震：贴地脚垫采用橡胶材质，厚度15mm,具有减震功能。铝制握把、铸铁内芯。

**哑铃凳：**净重：36KG、毛重：39KG、占地面积：136\*81\*121CM、包装尺寸：138\*45\*23CM、

具有多种训练功能,可以配合哑铃、深蹲架、史密斯机等使用。管材：主架采用优质矩形钢管100\*50mm，厚度3mm、调校：拉销式多档调节座垫、靠垫、软包：座垫、背垫采用一次成型海绵发泡工艺、减震：贴地脚垫采用橡胶材质，厚度25mm。