项目名称：电子围栏报警设备采购

报价单位：XXXX

联 系 人：XXXX

联系电话：XXXX

在线询价响应文件

2025年X月X日

目录

[1. 报价清单及响应参数 2](#_Toc5723)

[2. 营业执照及开户行账号信息 5](#_Toc2512)

[3. 法定代表人身份证复印件 6](#_Toc22210)

[4. 售后服务承诺函 7](#_Toc13542)

[5. 厂家售后服务承诺函 9](#_Toc23228)

# 报价清单及响应参数

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 响应参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理中心综合平台软件 | / | / | 同时集中监控20台以上网络总线式防盗报警主机、实时报警。 提供SDK包，可与大华，宇视、海康等视频平台对接， 可远程进行撤防、定时布撤防、外出布防、周界布防等操作；可以设置外出延时、进入延时等参数 可远程控制报警主机各防区，开启、旁路等参数 系统记录所有报警信息，可依条件查询所需的报警历史信息，并具有打印功能 管理软件具备声音提示报警功能 管理软件具备电子地图联动功能，能够在用户处理相关报警记录时，显示相应电子地图 操作员分级权限管理。 系统具有自动备份报警历史记录功能。 快速响应与总线式主机紧密相连，实时显示主机和防区状态 可部署在目前主流国产操作系统上访问，如支持飞腾、海光等CPU的银河麒麟、统信UOS等系统。 | 1 | 套 | 0 | 0 | 随硬件 赠送 |
| 2 | 网络版六线双防脉冲主机 | / | / | 防区：2个 配置方式：本地配置 异常状态监测：支持 报警输出：4路开关量输出（2路为防区报警输出，1路为外部开关量报警输出，1路主机掉电报警输出） 网络接口：1个RJ45接口 （10/100M） 报警输入：支持1组报警输入NO/NC 数字按键：支持 功耗：30W Max 有线连接：支持 显示屏：液晶显示屏 工作温度：﹣30°C -- +55°C，±10% 工作湿度：10％ - 90％ | 11 | 台 | 5000 | 55000 |  |
| 3 | 网络版周界混合报警主机 | / | / | 操作系统：嵌入式Linux操作系统 防区数量：支持通过网络和RS485方式接入电子围栏、张力围栏（其中RS485扩展上限大于32路，网络扩展上限大于128路） 传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米 硬件接口：RS485\*1、RJ45\*1，PSTN接口\*1，4G模块接口\*1 供电方式：AC220V（自带电源适配器） 工作温度：–10℃～+55℃ 使用环境：室内 | 10 | 台 | 1500 | 15000 |  |
| 4 | 混合报警主机专用控制键盘 | / | / | 通讯协议：RS485 传输距离：800m 使用环境：室内 工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 工作温度：-10 °C 至 55 °C 工作湿度：10% 至 90% 接入国产麒麟系统，全中文液晶显示，485信号通讯或网络TCP/IP通讯，自动检测前端设备上下线运行情况，键盘布撤防功能， | 10 | 个 | 1000 | 10000 |  |
| 合计：￥80000（人民币捌万元整） | | | | | | | | | |
| 联系人： 联系电话： | | | | | | | | | |
| 公司名称（加盖公章）： | | | | | | | | | |

**备注：以上报价为全包价格【包括运费、人工、网线、电缆、调测等费用，施工地点有多个区域】**

# 营业执照及开户行账号信息

请将营业执照电子版放置此区域并在开户行信息区域加盖公章

开户行信息：

开户银行：

账号：

# 法定代表人身份证复印件

请将法定代表人身份证复印件放置此区域

（可增加项目水印）

# 售后服务承诺函

‌致：博乐强制隔离戒毒所

我司（XXX公司‌）作为电子围栏报警设备供应商，针对本次合作项目特作出如下售后服务承诺，以保障设备稳定运行及用户权益：

‌一、服务内容‌

（一）‌故障处理‌

1.设备故障响应：接到报修通知后，‌4小时内‌给予明确答复，‌24小时内‌派遣技术人员到达现场处理。

2.硬件故障：提供免费维修或更换服务（1年质保期内）；质保期后仅收取成本费用。

3.软件故障：远程或现场调试，确保系统功能恢复。

（二）‌技术支持‌

1.提供7×24小时电话及在线技术支持，解答设备使用、维护问题。

2.提供1次免费巡检服务‌，检查设备运行状态并优化参数配置‌。

‌二、质保条款‌

1.‌质保期‌：自验收合格之日起，‌免费质保3年。

2.‌质保范围‌：涵盖设备设计、制造、安装缺陷导致的故障；人为损坏或自然灾害等非质量问题不属免费范围。

‌三、服务流程‌

‌故障报修‌：客户通过服务热线（联系人：XXX联系电话：XXX‌）上报故障并提出需求。

‌远程支持‌：工程师优先通过远程连接诊断并解决问题。

‌现场处理‌：远程无法解决的故障，安排技术人员携带工具及备件到现场维修。

‌四、服务监督‌

客户可通过服务热线（联系人：XXX联系电话：XXX，与报修人不一致‌）投诉，我司承诺‌48小时内‌出具处理方案。

‌承诺单位（盖章）：

‌

‌法定代表人/授权代表签字： ‌

‌日期：2025年XX月XX日

# 厂家售后服务承诺函

请将原厂售后服务承诺函（加盖公章）放置此区域。