项目名称：电子围栏报警设备采购

报价单位：XXXX

联 系 人：XXXX

联系电话：XXXX

在线询价响应文件

2025年X月X日

目录

1. 报价清单及响应参数 2

2. 营业执照及开户行账号信息 5

3. 法定代表人身份证复印件 6

4. 售后服务承诺函 7

5. 厂家售后服务承诺函 9

# 报价清单及响应参数

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 响应参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理中心综合平台软件 | / | / | 同时集中监控20台以上网络总线式防盗报警主机、实时报警。提供SDK包，可与大华，宇视、海康等视频平台对接，可远程进行撤防、定时布撤防、外出布防、周界布防等操作；可以设置外出延时、进入延时等参数可远程控制报警主机各防区，开启、旁路等参数系统记录所有报警信息，可依条件查询所需的报警历史信息，并具有打印功能管理软件具备声音提示报警功能管理软件具备电子地图联动功能，能够在用户处理相关报警记录时，显示相应电子地图操作员分级权限管理。系统具有自动备份报警历史记录功能。快速响应与总线式主机紧密相连，实时显示主机和防区状态可部署在目前主流国产操作系统上访问，如支持飞腾、海光等CPU的银河麒麟、统信UOS等系统。 | 1 | 套 | 0 | 0 | 随硬件赠送 |
| 2 | 网络版六线双防脉冲主机 | / | / | 防区：2个配置方式：本地配置异常状态监测：支持报警输出：4路开关量输出（2路为防区报警输出，1路为外部开关量报警输出，1路主机掉电报警输出）网络接口：1个RJ45接口 （10/100M）报警输入：支持1组报警输入NO/NC数字按键：支持功耗：30W Max有线连接：支持显示屏：液晶显示屏工作温度：﹣30°C -- +55°C，±10%工作湿度：10％ - 90％ | 11 | 台 | 5000 | 55000 |  |
| 3 | 网络版周界混合报警主机 | / | / | 操作系统：嵌入式Linux操作系统防区数量：支持通过网络和RS485方式接入电子围栏、张力围栏（其中RS485扩展上限大于32路，网络扩展上限大于128路）传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米硬件接口：RS485\*1、RJ45\*1，PSTN接口\*1，4G模块接口\*1供电方式：AC220V（自带电源适配器）工作温度：–10℃～+55℃使用环境：室内 | 10 | 台 | 1500 | 15000 |  |
| 4 | 混合报警主机专用控制键盘 | / | / | 通讯协议：RS485传输距离：800m使用环境：室内工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC）工作温度：-10 °C 至 55 °C工作湿度：10% 至 90%接入国产麒麟系统，全中文液晶显示，485信号通讯或网络TCP/IP通讯，自动检测前端设备上下线运行情况，键盘布撤防功能， | 10 | 个 | 1000 | 10000 |  |
| 合计：￥80000（人民币捌万元整） |
| 联系人： 联系电话： |
| 公司名称（加盖公章）： |

**备注：以上报价为全包价格【包括运费、人工、网线、电缆、调测等费用，施工地点有多个区域】**

# 营业执照及开户行账号信息

请将营业执照电子版放置此区域并在开户行信息区域加盖公章

开户行信息：

开户银行：

账号：

# 法定代表人身份证复印件

请将法定代表人身份证复印件放置此区域

（可增加项目水印）

# 售后服务承诺函

‌致：博乐强制隔离戒毒所

我司（XXX公司‌）作为电子围栏报警设备供应商，针对本次合作项目特作出如下售后服务承诺，以保障设备稳定运行及用户权益：

‌一、服务内容‌

（一）‌故障处理‌

1.设备故障响应：接到报修通知后，‌4小时内‌给予明确答复，‌24小时内‌派遣技术人员到达现场处理。

2.硬件故障：提供免费维修或更换服务（1年质保期内）；质保期后仅收取成本费用。

3.软件故障：远程或现场调试，确保系统功能恢复。

（二）‌技术支持‌

1.提供7×24小时电话及在线技术支持，解答设备使用、维护问题。

2.提供1次免费巡检服务‌，检查设备运行状态并优化参数配置‌。

‌二、质保条款‌

1.‌质保期‌：自验收合格之日起，‌免费质保3年。

2.‌质保范围‌：涵盖设备设计、制造、安装缺陷导致的故障；人为损坏或自然灾害等非质量问题不属免费范围。

‌三、服务流程‌

‌故障报修‌：客户通过服务热线（联系人：XXX联系电话：XXX‌）上报故障并提出需求。

‌远程支持‌：工程师优先通过远程连接诊断并解决问题。

‌现场处理‌：远程无法解决的故障，安排技术人员携带工具及备件到现场维修。

‌四、服务监督‌

客户可通过服务热线（联系人：XXX联系电话：XXX，与报修人不一致‌）投诉，我司承诺‌48小时内‌出具处理方案。

 ‌承诺单位（盖章）：

‌

‌法定代表人/授权代表签字： ‌

‌日期：2025年XX月XX日

# 厂家售后服务承诺函

请将原厂售后服务承诺函（加盖公章）放置此区域。