库尔勒开发区某单位屋面防水维修项目

一、施工要求：对维修部位先进行漏水判断，清除损坏防水卷材，垃圾清运。使用冷粘法施工，SBS改性沥青防水卷材自带砂。维修面积约380平方米，最终工程量以实际完成量进行结算。维修完成质保五年。

1. 总配电室：使用SBS改性沥青防水卷材，面积约250平方米。
2. 3#楼屋面：使用SBS改性沥青防水卷材，面积约100平方米。
3. 综合楼屋面：落水口维修三个，面积约3平方米。
4. 行政楼屋面：落水口维修四个，面积约4平方米。
5. 警备楼屋面：落水口维修三个，面积约3平方米。
6. 备勤楼屋面：健身房幕墙玻璃处漏水，面积约20平方米。

二、500kv箱式变压器屋面：使用0.8mm彩钢板铺装，四周安装封板。面积约为40平方米。最终工程量以实际完成量进行结算。维修完成质保五年。