## 前置服务器参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 | ★ | 架构要求 | CPU满足中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》要求 |
| 2 | # | 产品形态 | 2U机架式服务器，12\*3.5英寸硬盘机箱，含导轨； |
| 3 | ★ | 处理器 | 处理器：配置2颗鲲鹏920，单颗核心数≥64，总核心≥128核，主频≥2.6GHz； |
| 4 | ★ | 内存 | 容量≥256GB，单颗采用DDR4 3200MHz 32GB内存； |
| 5 | ★ | 硬盘 | ≥3\*960G SSD硬盘； |
| 6 | # | 接口 | 标配≥4个USB 3.0接口，≥1个千兆网络管理端口，≥1个串口；≥1个VGA接口； |
| 7 | ★ | 网络 | ≥1块4端口独立电口网卡，1块光口网卡 |
| 8 | △ | 电源 | 配置≥2个铂金超高效率电源，支持热插拔及1+1冗余，单电源功率≥900W； |
| 9 | # | 稳定性要求 | 平均无故障工作时间不低于30万小时，提供MTBF测试报告复印件加盖厂商公章 |
| 10 | # | 工作环境要求 | 产品工作在空闲状态(开机后的稳定无操作状态下)产品的声功率级不超过65db，提供检测报告复印件加盖厂商鲜章； |
| 11 | # | 兼容性要求 | 投标产品与国家传染病智能监测预警前置软件的兼容性情况：1、兼容国家发文建议的国产芯片：鲲鹏920；2、兼容国家发文建议的操作系统：欧拉系统；3、兼容国家发文建议的数据库：openGauss；以上要求应针对产品品牌、型号及运行国家前置软件的必要环境提供有效的适配证明。 |
| 12 | # | 考核任务符合性要求 | 所投产品与国家前置软件考核任务的符合性情况：1、承诺到货前安装好符合前置软件要求的操作系统；2、承诺到货前安装好符合前置软件要求的openGaus数据库；以上承诺均应加盖公章并提供对应的产品合规技术方案证明 |
| 13 | # | 考核任务初始化要求 | 投标产品按国家前置软件考核任务要求进行的初始化配置情况：承诺按照要求完成前置软件运行所需软硬件环境初始化对应的OS、Database、App、Port等环境配置，承诺前置机产品上架即用并立即进入完整待调试环境界面；以上承诺均应加盖公章并提供对应的产品合规技术方案证明。 |
| 14 | # | 维保要求 | 三年硬件维保，7X24小时电话响应支持。  针对2024－2025考核周期内前置软件运行环境初始化工作提供1次远程复核服务。 |

重要性说明：★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项

需要提供证明材料的，可提供产品彩页、技术白皮书等

付款方式：合同签订后，货到验收合格支付100%