昆玉服务区采购安装凉棚工程
一、设计依据 1《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 2《钢结构设计标准》(GB50017-2017) 3《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2002) 4《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 5《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) 6《膜结构技术规程》(CECS 158:2015) 7《膜结构施工质量验收规范》(DB11/T743-2010)
二、使用材料
膜材采用国产PVDF建筑专用膜材，总重量1050g/㎡ 、拉伸强度5400/5200/5cm、防火标准B1级、极端适用温度-30℃~+70℃撕裂强度800/700N、总厚度0.81mm、抗紫外线、抗老化。
三、制作与安装 1所有需要拼接的构件一律要用等强拼接。 2所有构件在制作时，尺寸及孔洞位置必须准确，以利于现场的安装与焊接。 3拉膜过程中，挑梁宜加临时支撑或平衡索，避免张拉时使桁架面外受力不平衡发生变形。 4安装膜之前须对钢构位置进行测量复核，确定其与设计误差在安装允许范围内。 5膜材属柔性材料，在使用的过程中不得划伤、磨伤。
四、刷漆 1钢结构表面除锈后，刷钢结构专用防腐漆一遍 ，月白色（与膜同色）醇酸磁漆面漆两遍。 2现场焊接件部位两侧各80mm范围内暂不刷漆，待现场焊完检查无误后补涂。
膜结构设计说明：带靠背公园椅不锈钢304材质
尺寸：1500*500*750（长宽高）厚度：1.0

供应商须知
供货期与质量要求：
  供货期：签订合同之日起10日内完成产品的供货并安装、安装和调试。
产品质量要求 ：符合国家相关质量标准并满足招标人要求。
1、符合《中华人民共和国政府采购法》规定，投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任的能力和具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，遵守中国法律、行政法规的法人、其他组织或者自然人；
2、供应商须具有营业范围包括建筑设计，建筑工程安装等响应的资质服务及安装工程建筑等相应的范围，3、供应商应为一般纳税人或小规模纳税人，能开具普票或专用发票，提供能开具发票证明；
4、信誉要求：供应商在“国家企业信用信息公示系统”网站中未被列入严重违法失信名单、在“中国执行信息公开网”网站未列入失信被执行人；在中国裁判文书网中无行贿记录。
5、本次招标不接受联合体投标。
6投标单位需要对产品照片、技术叁数、相关国家质量标准合格证书上传政采云平台。
7、本项目包公包料，材料人工，安装运费，税费卸货费等产生的所有费用供应商承担。
8、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求； 3.本项目的特定资格要求：（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格和有效的营业执照，（请提供上传营业执照、开户许可证，法人身份证，产品合格证），与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效；其他要求：A、请投标方充分了解现场情况后进行合理报价。B、项目质量必须满足相关国家现行的有关规范、标准、规程、规定等要求。C、需上传承诺书。
安装地点：和田公路管理局墨玉分局昆玉服务区
施工单位按照施工图要求施工。
工程竣工时间：成交签订合同后7天之内竣工验收。