**管线抢修报价**

1：混凝土地面免爆（6\*1.5）9平方

2：挖掘土方。（长6\*宽1.5\*深1.7）米

3：管线维修（DN50长丝两个、pe65内丝直接量、pe65管子6米、PE65电容直接两个、PE65电容弯头两个）。

4：机械回填（次）

5：地面恢复, （C30混凝土、厚20cm、9平方）