**电教化设施升级改造项目采购需求**

1. **投标人资格条件**

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1. 具有有效的营业执照；

 投标人营业执照生产或经营范围应符合本项目采购货物和服务的要求，并具有相应的货物供货和安装、调试、培训能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力

1. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2. 投标人必须是在中华人民共和国注册，合法运作，具备独立法人资格.

6、在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力，没有处于被责令停业、投标资格被取消或暂停、财产被接管、冻结、破产状态。

**（二）特定资格条件**

1、营业执照中具有相应业务范围，同时具有相应服务能力。

2、具有独立法人资格，且营业执照经营范围符合本次采购相关要求。本项目不接受联合体投标。

1. **采购及服务内容和要求**

**（一）招标预算清单**

|  |
| --- |
| **招标预算清单** |
| 序号 | 设备名称 | 意向品牌 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 小计 |
| 1 | 四路直播高清编码器 | 清鹤 | CLEAR-H3118 | 高清分辨率支持1920x1080/1680x1050/1280x720/1600x1200/960x540/704\*576等;标清分标率支持 720x576/720x480/640x480/352x288/320x480等;支持HDMI输入，CVBS或BNC输入（配BNC转CVBS装接头）;系统支持WINDOWS XP/VISTA/SERVER2003/SERVER2008/WIN7 32位及WIN7 64位，LINUX;支持微软标准流驱动架构（WDM架构），支持微软WMENCODER等，兼容Windows VFW软件架构和WDM模式;支持一台电脑多个设备同时使用显示;支持直接网络直接连接无需配合高清采集卡使用;支持RTSP/RTP/RTMP, HTTP, UDP组播等协议;支持主、副双码流;编码规范BASELINE PROFILE / MAIN PROFILE/ HIGH PROFILE, 音频MP3,AAC;码率控制CBR/VBR 16KBIT/S~12MBIT/S;WEB控制界面;功耗<24W, 低功耗设计 | 台 | 6 | 12000 | 72000 |
| 2 | 高清IP机顶盒 | 清鹤 | CLEAR-H98MUV3 | (1)CPU≥4核，主频≥1.5GHz，GPU≥4核,内存≥1G，存储≥8G，分辨率不低于1080p；(2)接口：HDMI OUT≥1、IR IN≥1、USB≥2、RJ45≥1、AV≥1、光纤≥1；(3)视频播放支持：TS、MKV、FLV、MOV、AVI、MP4、ISO；音频播放支持：MP3、WMA、APE、Flac、AAC、Ogg、WAV；图片支持：JPEG，BMP，PNG；(4)搭载多媒体播放器软件及软件使用许可等专利正版使用License，支持自有电视台数字高清节目；支持客户端点播；支持通知信息叠加；支持多种信号推送方式（定时、定点、分组）；支持智能电视机安装并完成电视节目播放。(5)保证与原电教控制平台衔接接口与原电教控制平台无缝衔接，与局端互联互通（所投产品须与招标方原电教系统兼容并提供原厂授权或承诺函）  | 个 | 20 | 1000 | 20000 |
| 3 | 专网电视教育云应用软件 | 清鹤 | CLEAR CLOUD PRISON EDU SYSTEM V3.0 | 包括流媒体点直播服务器核心软件、业务服务器管理软件、数字电视教育系统功能模块的系统迁移及硬件扩容规划、数据迁移及硬件扩容实施与交付、迁移及扩容前环境准备、迁移及扩容实施、业务验证、软件功能验证等；必须保证与原电教控制平台衔接接口与原电教控制平台无缝衔接，与上级端互联互通（所投产品须与招标方原电教系统兼容并提供原厂授权或承诺函）； | 套 | 1 | 60000 | 60000 |

交货地点: 昌吉某单位

交货期：签订合同后最多不超过30天

付款方式：签订合同后，货到经安装、调试,验收合格后，凭正式税务发票、验收合格单据等，在30日内付款合同总价全款。

**（二）技术服务及质量保证**

1、中标供应商须保证交付设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同要求，设备所包含系统和应用软件必须使用正版。采购设备须提供原厂质保函，加盖公章原件。

2、在新疆维吾尔自治区具有备品备件库，具有相关专业工程师维修。

3、合同设备质量保证期从本项目有关部门验收合格开始，免费质保修期≥1年。期间中标供应商应提供一切免费维修服务等。

4、中标供应商质保期内提供7x24小时响应，在收到故障通知后即时响应，在2小时内到达采购人地点，一般在4小时内（技术要求另有规定除外）排除故障；8小时内无法解决的，须提供明确的维修计划；超过24小时无法解决的要提供免费备品备件供采购方使用。若中标供应商不能消除故障，采购人有权聘请第三方消除故障，由此产生的费用由中标供应商承担。

5、保修期满后中标供应商对设备终身负责维修，长期以优惠价提供零配件。

**（三） 验收要求**

1、验收依据：招标文件、投标文件、报关单及货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2、采购人按招标文件、投标文件及国家有关的质量标准规定、要求对全部产品、配置配件、软件及文档资料、文件进行数量、完备性方面的验收。

3、中标供应商根据招标文件及采购人要求进行安装，调试、测试、稳定运行后，由采购人进行使用方面的验收，中标供应商必须向采购人提供关于产品的安装、运行、使用和维护的技术资料。

4、验收时中标供应商代表必须在场，验收合格后，出具《验收报告》。

**三、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 商务项目 | 商务要求 |
| 违约责任 | 1.甲方无故逾期验收和办理支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。 2.乙方无故逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期3个工作日不能交工的，甲方可解除本合同，乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 3.乙方所提供设备不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。 |
| 售后服务 | 1、中标供应商须保证交付设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同要求，设备所包含系统和应用软件必须使用正版。采购设备须提供原厂质保函，加盖公章原件。2、乙方应按需求文件规定的服务和技术要求、质量标准向甲方提供货物。3、中标供应商质保期内提供7x24小时响应，在收到故障通知后即时响应，在2小时内到达采购人地点，一般在4小时内（技术要求另有规定除外）排除故障；8小时内无法解决的，须提供明确的维修计划；超过24小时无法解决的要提供免费备品备件供采购方使用。若中标供应商不能消除故障，采购人有权聘请第三方消除故障，由此产生的费用由中标供应商承担。4、从验收合格之日起，质保期不低于壹年。 |
| 付款方式 | 签订合同后，货到经安装、调试,验收合格后，凭正式税务发票、验收合格单据等，在30日内付款合同总价全款。 |
| 其他要求 | 需遵守甲方管理要求，具体情况可在投标前与采购联系人电话联系，如果未与甲方采购联系人联系，参加投标报价视为默认遵守甲方一切管理要求。 |
| 培训 | 必须现场培训，确保使用人员培训到位，提供相关设备的操作和维修手册，免费开放端口相关信息系统及接口费由中标方承担。 |
| 验收要求 | 对设备、软件等安装、测试、调试、运行情况进行验收。采购完成后我单位将严格按照招标参数逐条验收，若有一项不满足，即为虚假应标，不予验收，并报政采云维权中心以及上级采监部门进行处理。 |
| 报价 | 中标后需提供营业执照、原厂质保服务承诺函等，我单位将按照招标参数、资质逐条对照，参与本次项目报价供应商报价必须严格遵守商务条款，如有恶意报价或虚假应标企业通过政采云维权中心上报上级采监部门进行处理。 |