保密柜参考参数

1.外尺寸：1900mm（高）×420 mm（宽）×900 mm（长），上下两节整体四开门，上下节各一块活动层板，可以上下调整位置，层板高度可调整，边框为灰色，门板为白色。

2.材质：采用优质冷轧钢板制造，钢板厚度≥1.0。

3.标配密码锁使用，密码锁经过国家保密技术测评中心检测认证，所用密码锁锁芯为一体化锁芯，具有主副供电方式，主供电电源在柜体内，副供电电源在柜体外的密码锁面板上（采用9V扣式方块电池直接供电），密码锁自带开门拉手。

4.结构：柜体要求稳固不变形；柜门采用内嵌式防撬结构，柜门与门框之间无直接进入柜体的通道；柜体侧边柱采用外圆内方的辊压成型结构，美观大方、防碰撞；密码抽屉要求采用三节无声导轨，抽拉自如无声；保密柜的把手及传动机构均应使用灵活，不应有卡紧现象。

5.正规厂家生产，质保3年。

6.竞价前先与我单位工作人员联系18699329320。

响应附件要求：

1. 填报并上传我单位制式报价单，加盖公章并签字。
2. 报价费包含运费、安装费、税费、搬运费等相关费用（我单位为多层楼房，最高为4楼）。
3. 上传资质（具有国家A级保密资质）。
4. 上传营业执照、法人身份证复印件、开户信息。
5. 以上资料必须上传，不上传者视为竞价失败。