|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1：机电工程学院维修清单 | | | | | | | |
| **序号** | **维修项目** | **维修内容** | **单位** | **数量** | **单价/元** | **总价/元** | **位置** |
| 1 | 卡箍 | 更换直径23mm卡箍 | 个 | 1 |  |  | 工程实训中心B区 |
| 2 | 冷却管 | 更换直径10mm冷却管 | 卷 | 1 |  |  | 工程实训中心B区 |
| 3 | 白刚玉砂轮 | 更换材质为白刚玉 外径 250mm\*75mm\*25mm玉砂轮 | 片 | 5 |  |  | 工程实训中心B区 |
| 4 | 冷却泵 | 修理：1、电泵整体用铝合金铸成，轻巧耐用。 2、选用全封闭专用轴承。内装优质润滑脂，运行平稳。 3、叶轮装有新颖橡胶密封圈和采用特殊设计，能有效地防止液体溢进电机内部。 4、电泵能输送具有一定粘度的液体（如机油等） | 个 | 3 |  |  | 工程实训中心B区 |
| 5 | 叉车保养 | 常规保养/更换液压管 | 辆 | 1 |  |  | 工训楼彩钢房 |
| 6 | 水泥池清理 | 清理长1m\*宽1m\*高0.4m的浇筑混凝土水泥池 | 个 | 1 |  |  | 理科2号楼115 |
| 7 | 搅拌罐清理 | 清除搅拌罐里残留混凝土 | 个 | 2 |  |  | 理科2号楼115 |
| 8 | 搅拌罐 | 400-400-1000(mm) | 个 | 1 |  |  | 理科2号楼115 |
| 9 | 工装5孔2插插座 | 系列：绎尚镜瓷白 孔位数：5个 外形尺寸类型：86型 额定电流：10A 导电体材质:锡磷青铜 产品认证:CCC认证 | 个 | 20 |  |  | 工程实训中心202 |
| 10 | 技术服务 | 电路检修、液压管检修 | 间 | 1 |  |  | 理科2号楼102/106 |
| 11 | 主板电池 | 标准容量220mAh 标准电压3V 储存期限 5年 使用寿命 42800小时 厚度:3.2mm 尺寸:20mm\*3.2mm 类型:锂-二氧化锰纽扣电池 型号:CR2032 | 个 | 50 |  |  | 文科2号楼305 |
| 12 | TT-DSP-1型实验箱工具包 | 内含仿真器 XDS100V3，支持CCS6.0/2MUSB转RS232转接线/USB打印线/220V转5V2/A电源适配器(和插座DC-002匹配) | 套 | 20 |  |  | 理科2号楼309 |
| 13 | 破壁机维修 | 破壁机维修 | 个 | 1 |  |  | 理科2号楼  外楼梯下 |
| 14 | 数控机床 | 需远程指导维修 | 点 | 10 |  |  | 工训楼A/B区 |
| 15 | 3\*2.5电源线 | RVV3\*2.5平方纯铜电源线 | 米 | 200 |  |  | 理科2号楼209 |
| 16 | 橡胶绝缘板 | 长120CM\*宽45CM 厚度3MM | 个 | 40 |  |  | 工训楼204机房 |
| 17 | 黄铜挂锁 | 把手材质：铜锁芯 材质：铜 开锁方式：钥匙开门 方向：通用型 类别：挂锁 | 把 | 20 |  |  | 工训楼 |
| 18 | 合计 | - | - | - | - | 28760 |  |

询价要求

1.供应商必须严格按照报价单的要求填报相应内容，附件必须上传加盖清晰公章的报价单明细表、营业执照及售后服务承诺书。

2.报价时须注明所供产品品牌型号及报价，否则视为无效报价(报价含运费、维修、安装调试、发票税费、人工费等费用)。

3.此项竞标供应商不得乱报价，不得恶意低价竞价。

4.此项竞标主要为提供维修服务，维修中需更换的货物配件由中标方提供，且必须严格按照报价单上的规格型号进行供货和维修（包括产品规格型号，尺寸和数量）。

5.供应商在中标后需与甲方开展详细沟通，严格按照甲方要求开展维修工作。且中标方必须在出竞价结果的当天，安排专业技术人员到现场实地查看设备情况，按甲方要求进行维修前的相关检测并出具实验室检修确认单。由于时间紧，工期重，中标方需在3个工作日内完成送货上门及维修。

6.供应商作业期间如发生安全、维修等事故，供应商应承担全部责任。

7.所供应产品为国标产品，为保证售后服务质量，商家需在1年内出现任何问题2小时之内到场维护，质保期3年，供应商承担所造成的一切损失。