|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 电子黑板参数 |
| 1 | 75寸/2台  一体机 | 产品配置：  显示参数：  显示模式：标准、用户、动态、亮丽  背光源类型：DLED背光  像素间距：≥0.14325(H)x 0.42975(V)mm  物理分辨率：≥3840 × 2160  亮度：≥380 cd/m²  对比度：≥4000 : 1  响应时间：6.5ms  对角线尺寸：≥74.6 inch  色彩饱和度：≥72% NTSC  屏幕活动域：1650.24(H) x 928.26(V)mm  屏幕材质：A规屏  系统参数：  操作系统：Android 13.0  CPU：Cortex A55 4核 1.92 GHz  内存：≥2 GB DDR4  内置存储：≥16 GB  触控参数：  触摸方式：光学红外触摸  玻璃：AG钢化玻璃  触控点：50点触控书写  触控响应速度：≤ 5 ms  玻璃透过率：≥ 88%  输入方式：手指或专用笔  差值分辨率：32767 × 32767  理论点击次数：无限次  抗强光干扰：在强光照射下，触控和书写正常  接口参数：  音视频输入接口：HDMI in × 1；HDMI in × 1；Line in（3.5mm） × 1；  音视频输出接口：Line out（3.5mm） × 1  网络接口：百兆网口 × 1  存储控制接口：Type-A USB 3.0 × 3；Type-C USB 2.0 × 1；  板载安卓：USB 2.0 × 1；multi USB2.0 × 1；Touch USB × 1；RS 232 × 1；  电源参数：  电源：100~240 VAC，50/60 Hz  待机功耗：≤ 0.5 W  功耗：≤ 350 W  运行环境：  工作温度：0℃ ~ 40℃  工作湿度：20%~90% RH（无冷凝）  教学应用系统  1.内置的WPS或Office办公软件，需支持教师新建教学课件并自定义加入多种资源类型资源格式，包括txt、word、excel、PowerPoint、图片（如jpg、bmp）、视频（如mp4、flv、avi、rmvb、wmv）及音频（如mp3、wma、wav），不需要以特定格式打开  2.需提供电子白板教学应用 |
| 2 | 86寸/2台  一体机 | 产品配置：  显示参数：  显示模式：标准、用户、动态、亮丽  背光源类型：DLED背光  像素间距：≥0.1645 (H) mm × 0.4935 (V) mm  物理分辨率：≥3840 × 2160  亮度：≥350 cd/m²  对比度：≥1200 : 1  响应时间：8 ms  对角线尺寸：≥86 inch  色彩饱和度：≥72% NTSC  屏幕材质：A规屏  触控参数：  触摸方式：光学红外触摸  玻璃：AG钢化玻璃  触控点：40点触控书写  触控响应速度：≤ 5 ms  玻璃透过率：≥ 88%  输入方式：手指或专用笔  差值分辨率：32767 × 32767  最小触摸物体：2 mm（中间90%区域）  理论点击次数：无限次  抗强光干扰：在强光照射下，触控和书写正常  系统参数：  操作系统：Android 13.0  CPU：Cortex A55 4核 1.92 GHz  内存：≥2 GB DDR4  内置存储：≥16 GB  接口参数：  音视频输入接口：HDMI in × 1；HDMI in × 1；Type C x1；Line in（3.5mm） × 1；  音视频输出接口：Line out（3.5mm） × 1  网络接口：网口 × 2  存储控制接口：前置Type-A USB 3.0 ×1；Type-C USB 3.0 × 1；  板载安卓：USB 2.0 × 1；multi USB2.0 × 1；Touch USB × 1；RS 232 × 1；  电源参数：  电源：200~240 VAC，50/60 Hz  待机功耗：≤ 0.5 W  功耗：≤ 350 W  运行环境：  工作温度：0℃ ~ 40℃  工作湿度：20%~90% RH（无冷凝）  教学应用系统  1.内置的WPS或Office办公软件，需支持教师新建教学课件并自定义加入多种资源类型资源格式，包括txt、word、excel、PowerPoint、图片（如jpg、bmp）、视频（如mp4、flv、avi、rmvb、wmv）及音频（如mp3、wma、wav），不需要以特定格式打开  2.需提供电子白板教学应用 |
| 3 | 智能交互会议支架/移动挂架  /2个 | 适用于各种类型办公室、会议室、多媒体教室、教育培训、商务会展、展馆展厅、医疗会诊，以及远程视频会议等多重场景需求。 颜色：银灰色、黑色 表面处理：喷涂  载荷承重：大于等于135 kg  外壳材料：SPCC优质钢板 适用尺寸：75寸以上 |
| 4 | 拼接式双副屏书写黑板/2个 | 尺寸：根据86寸一体机定制尺寸  面板：环保教学专用墨绿色涂层，绿板可书写、绘画、吸磁钉、磁片；书写面板采用高钢亚光面板：光滑、平整，颜色均匀，字迹清晰不眩光、易写易擦、坚硬耐磨，抗冲击能力强，坚固耐用、可视效果佳，表面有保护膜.用粉笔书写也可以用水性笔书写.整板无拼接；没有明显眩光.亚光，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。  除尘装置：方便清洁轨道内粉笔灰及其他杂物。  铝合金外边框：仿不锈钢香槟铝型材。耐腐蚀、耐磨。  黑板两侧配有与边框同色同质侧封，遮挡缝隙，提高美观度。轨道内设置缓冲垫限制移动板的活动范围，可避免开关门时移动板之间的互相撞击及对外框的撞击  胶粘剂（覆板）：采用防腐、防锈、防潮、环保胶.胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，各项指标均符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 |