**采购清单及需求**

1、拆除原电线杆上200KVA的变压器；

2、供货安装400KVA的油浸式变压器；

3、更换变压器配套的互感器；

4、供货安装无功补偿柜一台，包含断路器、电容、空开等配套材料；

5、优先考虑特变电工变压器。