**足底金属探测仪参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技术要求** |
| 1 | 外形尺寸：495(L)\*365(W)\*95(H) (长x宽x高) |
| 2 | 支持一键还原数据，快速清除统计数据 |
| 3 | 承载重物样机承载250kg重物后不应出现裂纹和损坏现 |
| 4 | 报警功能在周围环境无强电磁场干扰的情况下，当金属物体处于样机的探测范围时，样机应发出语音或灯光报警 |
| 5 | 在周围环境无强电磁场干扰的情况下，防撞提示灯样机四周具有指示灯 |
| 6 | ★液晶屏尺寸≥4.2，电容屏. 支持多点触摸 |
| 7 | ★灵敏度可调节左右脚灵敏度，灵敏度分为100个等级 |
| 8 | ★统计功能检可统计通过人数、报警次数. |
| 9 | ★删除功能：输入密码后可查看和删除统计的数据 |
| 10 | ★音量调节功：可调节音量 |
| 11 | ★密码修改功可修改密码，防止他人操作设备 |
| 12 | ★电量显示功可显示电池电量(0-100) |
| 13 | ★金属量显示可通过蓝色标柱显示实时探测到的金属量 |
| 14 | 软件自动平衡灵敏度，使设备保持各种环境下的高灵敏度状态。 |
| 15 | 语音提醒:支持中英双语言，真人语音报警提示 |
| 16 | 内置双圈套，支持47码的鞋子 |
| 17 | 防滑设计，内有8个强力吸盘，可吸附在门板上，墙壁上 |

**注：所有带**★**号的条款为主要技术参数，必须提供公安部检验报告或者省部级以上国家权威机构的证明文件，否则视为不响应。(检验报告原件备查）**

★**须提供原厂真对本次项目授权委托书及售后服务承诺函、报价包含、安装及调试费用等一切费用、中标单位需将我单位原有11台安检设备全部调试完好、采购人不另行支付其他费用。**