采购需求描述：

快速修补贴:产品规格5米\*1米，厚度5mm，附着石料为玄武岩，石料规格5-8mm。 产品性能要求：软化点≥80℃，锥入度≥30mm，0.3MPa，120min，不透水，低温拉伸量≥5mm，黏结强度≥0.2MPa，构造深度≥0.4mm，摩擦系数≥45bpn。-20℃时拉伸30mm无裂纹。需在公告发布后三天之内将产品样品送至，(以收到的时间为准)，样品数量不少于5㎡，附带产品合格证、产品检测报告等。

请供货方必须认真阅读卖家留言及参加竞价前跟卖家联系再参加：供货方必须竞价结束前安排人员带样品到现场做实验、试验合格后确认竞价资格并签合同。备注：未按时安排人员带样品现场做实验方取消中标资格，供货商承担运费及卸装等费用。样品送到买家后送检如检测不合格检测费用由供货商承担。

阿图什公路事业发展中心乌恰养护所

2025年5月15日