2024年和田公路管理局和田分局采购G580线路面处治裂缝使用贴缝带

项目-- 响应文件

单位名称：

单位地址：

联系人： 联系电话：

**商 家 须 知**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求；

3.在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照，营业范围包括生产或销售贴缝带等相关材料（或养护材料或化工材料等）相应资格，并且供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明；

4、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效；

5、信誉要求：供应商应有良好的信誉，具有相应的货物供货能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力；（中国信用截图）

6、本次采购不接受联合体形式投标，不允许转包和分包。

7、其他要求：

（1）**请投标方充分了解现场情况后进行合理报价，不懂之处问：麦吾兰（13364893000）。**

（2）项目质量必须满足相关国家现行的有关规范、标准、规程、规定等要求。

（3）材料送到我方指定地点，我方不承担装卸取货等任何费用。

**目 录**

一、 **营业执照：**生产或销售贴缝带等相关材料（或养护材料或化工材料等）经营范围

二、 **法人身份证**

**三、供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明。**

四、 **项目负责人身份证及联系方式**

五、近三年（2021年1月至今）的相关本项目的业绩，如**合同、中标通知书等**；

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（**请提供承诺函，已提供模板**）。

七、信誉要求：**中国信用截图**

八、 **提供材料检测报告、合格证、介绍资料**

（一） 贴缝带

1、规格要求：4cm宽、2.5-3mm厚，无胎基布。

2、性能要求：（1）符合国家交通运输部发布的现行《路面裂缝贴缝胶》（JT/T969）的低温型（-20℃）的规定，要求材料具有较好的低温环境下仍能保持良好的柔韧性、粘性和附着力和耐候性、抗老化性、抗水性等。

（2）执行弹性体改性沥青防水卷材GB18242-2008标准，材料性能达到该标准Ⅱ类指标要求；

（3）SBS防水卷材为聚酯胎，单位面积质量≥4.3kg/㎡，平均厚度≥2.50mm，负公差≤0.3mm；

（4）不透水性：水压力>0.3Mpa、不渗水性保持时间>30min；

（5）最大峰拉力时延伸率≥40%；可溶物含量≥2900 g/㎡;

（6）低温柔性：摄氏-25℃以上无裂缝；

（7）耐热性:摄氏105℃试验环境下无流淌、滴落；

（8）热老化：按照GB18242-2008标准第6条进行试验，拉力保持率≥90%，延伸保持率≥80%，尺寸变化率≤0.7%，质量损失≤1.0%。

（9）指标符合现行路面加热型密封胶(灌封胶)，技术要求符合中华人民共和国交通运输行业标准JT-T-740-2015。

|  |  |
| --- | --- |
| 三、指标符合现行《路面裂缝贴缝胶》（JT/T969）规范要求 | |
| 性能指标 | 技术要求 |
| 锥人度（0.1mm) | ≥30 |
| 软化点(℃) | ≥75 |
| 转弯翘曲率(％) | ≤50 |
| 碾压后的厚度(mm) | ≤2.7 |
| 黏结强度a(MPa) | ≥0.2 |
| 低温拉伸量b(mm) | ≥5 |
| -20℃低温柔性 | Φ30mm,无裂纹 |

**备注：严格按照投标文件要求提交，所有页面必须盖章确认，页码标注，所有文件必须压缩成一个PDF。**

**关于资格的声明函**

致：XX公路管理局XX分局

关于贵方20　年　月　日发布的“　　　　”项目（项目编号：），本签字人愿意参加投标，并有能力提供 （项目名称） 项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标供应商:　投标供应商名称　 　受权签署本资格文件人：授权人姓名

地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务:被授权人姓名职务

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

20　　年　月　日

**其他标准**

**一、验收**

必须符合国家相关标准，同时必须满足本次采购的要求。

1、供应商响应产品须取得权威机构或者国家授权、许可产品检验检测机构出具的产品有效的检测报告、鉴定报告、出厂合格证等证明产品合格的材料，且报告结论数据满足产品技术规范要求。（产品出厂时间为2024年1月以后）

2、供货商供货时，对每批产品须提供生产厂家合格证、检测报告原件（扫描件或复印件无效）。

3、每批货到达指定地点后、供应商和采购方双方对货物随机取样，由采购方派人送到有资质的检测机构，对货物的质量进行实验检测，实验检测合格后对货物进行验收，否则不给予验收。

4、实验检测后因质量不合格造成退货问题，由供应商承担退货造成的所有费用。

（二）质量保证及售后服务

1、质量保证期：一年及以上。

2、供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、产品自身质量问题中标人需无条件进行更换。

（三）、报价说明

1、费用

供应商报价包括：为完成本在线询价文件确定的工作内容所需的全部费用（包括但不限于税费、运费、货物保险费、过磅费、停车费等货物的运输、装卸等验收过程中产生的一切费用）。

**二、交货地点及时间**

1.收货地点：和田公路管理局和田分局塔瓦库勒养护站，详细地址：G580线K561+800处（原阿和公路），供货量：65000m。

2.收货地点：和田公路管理局和田分局红白山养护站，详细地址：G580线K461+300处（原阿和公路），供货量：65232.5m。

**三、付款方式**

1.付款比例：按业主要求供货且验收合格、第三方检测合格后30日内支付该批次供货的全部货款。

2.支付方式：

（1）成交供应商按采购合同要求完成交货后，采购人出具材料验收单。

（2）成交供应商向采购人开具全额发票。

（3）采购人对付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付采购资金。