2024年和田公路管理局和田分局采购G580线路面开槽灌封使用

灌封胶项目-- 响应文件

单位名称：

单位地址：

联系人： 联系电话：

**商 家 须 知**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求；

3.在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照，营业范围包括生产或销售灌缝胶等相关材料（或养护材料或化工材料等）等相应资格；

4、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效；

5、信誉要求：供应商应有良好的信誉，具有相应的货物供货能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力；（中国信用截图）

6、本次采购不接受联合体形式投标，不允许转包和分包。

7、其他要求：

（1）**请投标方充分了解现场情况后进行合理报价，不懂之处问：麦吾兰（13364893000）。**

（2）项目质量必须满足相关国家现行的有关规范、标准、规程、规定等要求。

（3）材料送到我方指定地点，我方不承担装卸取货等任何费用。

**目 录**

一、 **营业执照：**竞争人必须具有生产或销售灌缝胶等相关材料（或养护材料或化工材料等）经营范围

二、 **法人身份证**

**三、供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明。**

四、 **项目负责人身份证及联系方式**

五、近三年（2021年1月至今）的相关本工程的业绩，如**合同、中标通知书等**；

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（**请提供承诺函，商家自行制定**）。

七、请提供“关于资格的声明函”（**请提供承诺函，模板已提供**）

八、信誉要求：**中国信用截图**

九、 **提供材料检测报告、合格证、产品介绍资料（包括图片、视频等）**

（一） 灌封胶

1、规格要求：纸箱包装，每块灌缝胶重量≤12.5KG（适应业主灌缝机需求），并符合包装箱外表面标志应符合GB/T 191的规定（详见第五条）。

2、性能要求：符合国家交通运输部发布的现行《路面加热型密封胶》（JT/T 740）的低温型（-20℃）的规定，要求材料具有较好的防水性、粘结性、弹塑性、耐久性，同时具有较好的热稳定性和低温柔性，有较好的协调变形能力。

3、指标符合现行路面加热型密封胶(灌封胶)，技术要求符合中华人民共和国交通运输行业标准JT-T-740-2015。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价指标 | 参数要求 | 备 注 |
| 锥入度（0.1mm） | 70-110 | 每项指标都必须满足要求 |
| 软化点（℃） | ≥80 |
| 流动值（mm） | ≤5 |
| 弹性回复率（%） | 30-70 |
| 低温拉伸 | -20℃，100%，3次循环，通过 |
| 25%、50%、100%、150%和200%的拉伸量分别为3.75mm、7.5mm、15mm、22.5mm和30mm。 |

**备注：严格按照投标文件要求提交，所有页面必须盖章确认，页码标注，所有文件必须压缩成一个PDF。**

**关于资格的声明函**

致：XX公路管理局XX分局

关于贵方20　年　月　日发布的“　　　　”项目（项目编号：），本签字人愿意参加投标，并有能力提供 （项目名称） 项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标供应商:　投标供应商名称　 　受权签署本资格文件人：授权人姓名

地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务:被授权人姓名职务

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

20　　年　月　日

**其他标准**

**一、验收**

必须符合国家相关标准，同时必须满足本次采购的要求。

1、供应商响应产品须取得权威机构或者国家授权、许可产品检验检测机构出具的产品有效的检测报告、鉴定报告、出厂合格证等证明产品合格的材料，且报告结论数据满足产品技术规范要求。（产品出厂时间为2024年1月以后）

2、供货商供货时，对每批产品须提供生产厂家合格证、检测报告原件（扫描件或复印件无效）。

3、每批货到达指定地点后、供应商和采购方双方对货物随机取样，由采购方派人送到有资质的检测机构，对货物的质量进行实验检测，实验检测合格后对货物进行验收，否则不给予验收。

4、实验检测后因质量不合格造成退货问题，由供应商承担退货造成的所有费用。

（二）质量保证及售后服务

1、质量保证期：一年及以上。

2、供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、产品自身质量问题中标人需无条件进行更换。

（三）、报价说明

1、费用

供应商报价包括：为完成本在线询价文件确定的工作内容所需的全部费用（包括但不限于税费、运费、货物保险费、过磅费、停车费等货物的运输、装卸等验收过程中产生的一切费用）。

**二、交货地点及时间**

1.收货地点：和田公路管理局和田分局塔瓦库勒养护站，详细地址：G580线K561+800处（原阿和公路），供货量：10吨。

2.收货地点：和田公路管理局和田分局红白山养护站，详细地址：G580线K461+300处（原阿和公路），供货量：10吨。

**三、包装和运输标准**

**（一）标志**

包装箱外表面标志应符合GB/T 191的规定。

（二）外表面标志主要包括以下内容:

1、生产厂厂名;

2、产品名称;

3、生产日期；

4、产品净质量与包装后的总质量;

5、包装箱尺寸;

6、质保期：

7、防火,防潮﹑防雨淋标志。

**（二）包装**

包装箱尺寸应符合GB/T 4892的规定。

包装内应附:

1、产品使用说明书:说明书上应标明产品的类型、适用范围、安全加热温度,灌入温度和施工工艺等;

2、合格证:出厂检验项目合格证明;

3、检测报告:检测报告上应有本标准要求的各项技术要求的试验检测结果。

**（三）运输和储存**

运输和储存应符合下列要求:

a)产品在运输过程中,严禁接近烟火,应防受热,防雨淋;

b)在储存过程中,存放于干燥的库房里,并避免接触腐蚀性气体和液体,远离易燃物质;

**五、付款方式**

1.付款比例：按业主要求供货且验收合格、第三方检测合格后30日内支付该批次供货的全部货款。

2.支付方式：

（1）成交供应商按采购合同要求完成交货后，采购人出具材料验收单。

（2）成交供应商向采购人开具全额发票。

（3）采购人对付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付采购资金。