|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 单价/元 | 总价/元 | 推荐品牌 | 响应品牌 |
| 1 | 冰箱 | 个 | 25 | 双开门，尺寸（长\*宽\*高）不小于1560\*470\*540mm,重量大于40kg,制冷方式：直冷式，能效等级一级，面板材质VCM覆膜板，有效容积不小于186L，冷藏室容积120L，冷冻室溶剂66L，综合耗电量不大于0.55kW·h/24h，定频，机械温控，按键方式：机械式，工作噪音不大于38dB，产品功能：速冷速冻、自动净味。电源线长度大于170cm，高度5cm。冷凝管为铜管，长度大于1.5m。保温隔热板为高密度苯板，冷凝器和压缩机功率大于200W,冰箱内采用LED灯照明包送货上门安装，冰箱颜色中标后由采购单位指定 |  | 30000 | 海尔、美的、西门子或容声 |  |