**需求概况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物品名称** | **数量** | **限价（元/个）** | **相关参数** | **供货要求** | **售后** |
| 办公椅 | 4把 | 800 | 实木或网布（循环透气舒适，久坐不闷汗）  网布：高密3d，多层经久结实耐用，五星脚架，强韧透气，高弹力，须符合总挥发性有机化合物CTVOC)：未检出；苯：未检出；甲苯：未检出；二甲苯：未检出；甲醛释放量(1m气候箱法)：未检出，  实木：饰面：采用天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为0.8mm以上，木纹拼接流畅，浑然一体，15mm厚全实木封边，修色效果同台面一致。  基材：采用福人牌环保型E1级中密度纤维板。经过防虫，防腐化学处理，各项技术指标均达国际标准。  油漆：采用中外合资产易涂宝哑光环保聚脂漆，封闭漆工艺。酮膜坚硬、光泽、亮丽、平整光滑，在较长时间内不会脱离、抗氧化、不变色、能有效的保护好家具的表层。  配件：采用德国进口BMB牌五金连接配件。  胶水：环保拼板胶及白乳胶。  工艺要求：木材干燥至低于9%的含水率。台面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。木皮纹理，颜色线条拼合细密，纹理自然。整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均等。油漆检验符合GB18518-2001《室内装饰装修材料-溶剂型木器中有害物质限量》强制性标准要求。主要板材经检验符合GB18584-2001《室内装饰装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。产品须符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 31106-2014《家具中挥发性有机化合物的测定》、GB 6675.4-2014《家具安全第4部分:特定元素的迁移》、GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求 第3部分:办公桌椅》；苯：未检出；甲苯：≤0.01；二甲苯：≤0.01；铅Pb：未检出；镉Cd：未检出；铬Cr：未检出；汞Hg：未检出；锑Sb：未检出；钡Ba：未检出；硒Se：未检出；砷AS：未检出，均须提供合格检验报告。 | 自成交结果发布公示结束之日当天与采购人联系，5天内送货（以甲方指定供货地点为准）、供应商送货上门安装,谢绝快递送货。 | 质保：3年。设备存在使用问题经甲方通知后2小时内赶到现场，4小时内解决问题，保证正常工作使用。 |