乌苏某单位停车场项目施工清单

项目包含安装工程、建筑工程、园林绿化工程三大类，其中

安装工程：

电缆保护管	1.名称:电缆穿线管
2.规格:PVC-C-110
3.敷设方式:埋地敷设	m	102
建筑工程：

场地清理及平整
回填方	1.密实度要求:机械夯填
2.填方材料品种:场内原有戈壁土	m3	1600
挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.3米	m3	106.08
回填方	1.密实度要求:人机配合夯填
2.填方材料品种:原土回填	m3	94.72
回填方	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:砂垫层	m3	8.16
余方弃置	1.废弃料品种:余土外运
2.运距:暂定5km，施工单位自行考虑	m3	11.36
垫层	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C20	m3	176.76
人行道块料铺设	1.块料品种、规格:200*100*60灰色水泥砖	m2	1178.38
平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:100mm1：6水泥豆石	m2	1689.12
人行道块料铺设	1.块料品种、规格:80mm预制嵌草水泥砖	m2	1689.12
安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格:500*100*300 C30混凝土立缘石	m	423.02
垫层	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C20	m3	22.47
施工缝	1.类别:锯缝机切缝
2.填缝材料品种、规格:沥青砂浆	m	889
园林绿化工程：

栽植乔木	1.种类:移植乔木
2.起挖方式:带土球	株	26