**新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）餐厅及专家公寓其他柜类家具采购项目**

**商务要求**

1. **申请人的资格要求：**
	1. 符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：
		1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
		2. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；
		3. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无被执行记录的书面声明；
		4. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图）；
	2. 本项目的特定资格要求：（需提供供应商资格声明函）
		1. 资格要求：
2. 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
3. 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4. 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内，不得参加投标。违反前三款规定的，相关投标均无效；
	* 1. 本项目不接受联合体进行竞价，不接受分包。

 （3）本文件中带“★”的文件要求，投标人需完全响应。

1. **报价要求：**
	1. **项目控制价：44700元**
	2. **一次报价（包干价），如出现两个以上报价，作无效标。**

本项目为交钥匙工程，设备须达到甲方最终正常使用要求，不再支付任何额外费用。项目所需运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等均包含在单台货物（设备）的报价中，不得单列。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述运输、保险、安装、税费、伴随服务等所有费用须包含在货物（或设备）单价中，不得将运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用单独填报。

* 1. **报价明细要求：**

★响应文件明细报价表内容中必须提供投标产品名称、品牌、产品规格、单价（不得超过最高单价）、详细参数。

1. **付款方式**
	1. 甲方单位验收合格后，按医院账期一次性向乙方支付合同总金额100%款项。
2. **售后服务质保期要求：**

质保期为1年，从货物验收合格之日起计算。乙方承诺质保期内提供免费维护保养，且自甲方通知维护之日起，2小时内即可响应,48小时解决设备问题不可收取任何费用。（质保期开始之日：为设备验收合格之日起）

1. ★**响应需求：**
	1. 投标人所投产品需完全响应招标参数且提供真实有效的产品检测报告及原材料检测报告（原件备查网址可查）；
	2. 供货期：合同签订后3-5个工作日内供货；
	3. 投标单位竞价响应期间内需提供核心产品样品（核心产品：床头柜），检测报告随样品一并送达，未提供者视为放弃。样品送至：西安交通大学第二附属医院新疆医院。
2. **采购清单**

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 详细参数 | 数量 | 单位 | 最高单价（元） | 最高总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶水柜 | 常规 | 1.框架：采用优质实木制作。★2.面漆：GB/T 23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》挥发性有机化合物(VOC)含量≤30g/L，有害物质限量的限量值要求未检出，游离甲醛≤6mg/kg，乙二醇醚及其酯类的总量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)均未检出。（需提供检测报告，原件备查）★3.底漆：GB/T 23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》挥发性有机化合物(VOC)含量≤30g/L，有害物质限量的限量值要求未检出，游离甲醛≤6mg/kg，乙二醇醚及其酯类的总量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)均未检出。（需提供检测报告，原件备查） | 2 | 个 | 4800 | 9600 |  |
| 2 | ★床头柜 | 450\*400\*450mm | ★1.E0级实木颗粒板：GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量(气候箱法)E0级未检出，规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TV0C未检出。（需提供检测报告，原件备查）★2.PVC封边条：PVC封边QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。、塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5级、塑料封边条-甲醛释放量＜0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体＜0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb)＜0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd)＜0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr)＜0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg)＜0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As)＜0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属庾力)-钡(Ba)＜0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se)＜0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量＜0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB)＜0.01mg/kg、塑料封边条 多溴联苯醚(PBDE)＜0.01mg/kg。（需提供检测报告，原件备查）★3.三合一连接件：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试(NSS)法》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》。、中性盐雾试验 18h 10级、乙酸盐雾试验 18h 10级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度＞310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率 0%、金属表面耐腐蚀等级 10级。（需提供检测报告，原件备查） | 78 | 个 | 450 | 35100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 44700 |  |