1、卷帘门材质为PVC防火卷帘门，需满足《防火卷帘门》（GB14102-2005）要求，卷帘门阻燃等级不低于B级。

2、现场施工人员需要有相关证件（如焊工证、高空作业证）。

3、投标人需提供厂家授权证明，营业执照，提供国家认可的检测机构出具的防火卷帘门检测报告，提供样式图片。

4、本项目需实地察看现场，竞价环节需上传我单位出具的现场勘察证才能参与报价，无现场勘察证的均视为无效报价，看场地统一时间为自公告发布后第二日下午。

5、报价需加盖公章，旧卷帘门拆除后需按照我单位要求放至指定位置。

6、防火卷帘门不锈钢护栏材质为国标304不锈钢，具体施工以甲方要求为准。

7、本项目需提供为期一年的质保服务，若在质保期内出现故障在接到我方通知后须在2小时内响应，并在12小时内维修完毕，本项目须在合同签订后25日内完工。