## 要求

1. 每季度开展一次高压巡检（高压线路巡检、高压配电室高压柜、低压柜、柴油发电机空载运行、两台箱式变压器巡检）并出具相应的巡检报告。
2. 重大节假日、特殊节点前开展一次高压巡检工作（高压线路巡检、高压配电室高压柜、低压柜、两台箱式变压器巡检）并出具相应的巡检报告。
3. 每半年对高压配电室绝缘工具（绝缘靴、绝缘手套、绝缘拉闸杆等）进行绝缘检测并张贴合格标识。
4. 每年进行一次柴油发电机并网发电运行
5. 每年对高压配电室设备进行一次除尘
6. 每年进行一次带电高压双回路测试
7. 维保期内发现的问题由维保公司维修人员进行维修（由维保公司提供材料，总价不超过5000元）
8. 如遇特殊情况3小时内持证维修人员需到达我单位。