室外康复训练场地项目的招标需求

现由第三方造价公司做预算控制价，为595242.3元。

施工内容：

1. 塑胶场地1500㎡。原混凝土地面“拉毛”处理；60mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块横纵方向≤6m，缝宽20，松木条嵌缝，沥青砂填实；面层材料品种、规格、颜色：13厚塑胶面层（材料国标材质）。外侧1000㎡混凝土地面刷红色油漆。
2. 混凝土硬化场地3500㎡。0.06m厚水泥花砖拆除（含砂浆结合层），垃圾清运；0.12m厚垫层土方清运；硬化地面，180mm厚C30混凝土分块捣制，随打随抹平，每块横纵方向≤6m，缝宽20，松木条嵌缝，沥青砂填实。220m路沿石更换。