水性冷灌灌缝胶技术参数及要求

一、项目概况：

1.采购数量：水性冷灌灌缝胶3吨。

2.交货前需提供样品及技术参数，采购方确认后在发货。

二、对供应商的竞价要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

2、供应商必须是独立的法人，持有效的营业执照。

3、供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明。

4、供应商竞价时、要提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名。

5、供应商竞价时、要提供在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。

6、资质要求：竞争人必须具有生产或销售灌缝胶等相关材料（公路养护材料、密封用填料生产或销售）经营范围。

7、供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明。

8、本次采购不接受联合体形式投标，不允许转包和分包。

三、必须提供上传的文件资料

（一）公司营业执照。

资质要求：竞争人必须具有生产或销售灌缝胶相关材料（公路养护材料、密封用填料生产或销售）经营范围。

（二）报价单。

（三）产品合格证、检测报告原件（扫描件或复印件无效）。

（四）开户许可证或基本存款账户信息证明。

（五）未被列入失信被执行人名证明（“信用中国”）。

（六）未被列入严重违法行为证明（国家企业信用信息公示系统）。

（七）货物质量保证书（内容里面必须写清楚货物的名称、品牌、型号、质量保证的内容，如果以上核心内容不齐全，或漏项，按无效报价处理）。

（八）商业贿赂承诺书。

（九）不分包不转包承诺书。

（十）提供授权委托书或资格证明。

以上资料需盖章高清扫描上传到平台上。

备注：竞价成功签订合同时，供应商必须提供以上上传资料的原件。

四、相关技术参数

1.灌缝胶相关参数要求：锥入度（0.1mm）50-90；软化点≥80；流动值（mm）≤3；弹性恢复率30-70；低温柔型通过；有效含量（％）≥75；其他性能指标满足国家及相关规范要求。