维修改造清单

1. 改造面积长15米，宽2米的过道加装封闭式断桥铝隔断；
2. 加装一道断桥铝隔断，要求高3米，