**采购需求单**

一、基本情况

地点位于江苏大厦三层（乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路372号）。

二、项目预算

共计人民币1万元。

三、规格要求

1.滤芯：活性炭滤芯，RO反渗透膜，PP棉；

2.过滤方式：五级及以上过滤；

3.出水方式：开水+常温水；

4.适用人数：支持100人用水；

5.饮水方式：支持直饮；

6.材质：不锈钢内胆；

7.出水龙头数量：不少于2个；

8.使用环境：办公楼

四、服务要求

 安装至我方指定位置，经现场调试，确保功能正常后，交由我方人员使用。

五、后续保障需求

 质保期为1年。质保期内，若因产品缺陷无法正常使用，需免费更换同等价位同类型产品。质保期内每6个月免费更换一次滤芯。