**药品冷藏柜**

预算：6500元/台

1. 立式对开门设计，冷藏/阴凉 一机两用。
2. 箱内有效容积：≥360L

3、重量≥75KG

4、箱内温度控制范围：2℃～8℃；

5、额定电压：220V ，额定功率：50HZ ，额定电流：2.5A

6、耗电量： 1.95KW·h/24h，制冷剂：R134a∕160g

7、 4个脚轮+2支架设计，方便移动。

8、制冷系统：风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；蒸发器设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度；

9、安全系统：具备多种报警模式，高温/低温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警

10、具备智能监控功能,可在WIFI环境下实现远程监控，远程故障报警。

11、湿度范围35%-75%；医用阴凉温度8-20℃，符合国家GSP产品要求。

12、具备：温湿度同步双显温控器，高亮度数码显示；配置温度记录仪，可导出数据，带USB接口。

13、细节设计：中空LOW-E镀膜玻璃；隐藏触摸式电脑设计；LED灯照明；门锁设计；侧置拉手设计；可调带价目条钢丝搁架。

14、整机保修≥3年；免费提供第一年的计量检测报告。