|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种门 | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  | 甲级防盗特种门 | 安装符合GB 17565-2007甲级门要求的平开全封闭式防盗安全门； 1. 钢板厚度：门框不小于3mm，门扇不小于2.5mm。 2. 防护锁具：门锁应选用符合GB/T 36442-2018的锁具，并且必须采用锁舌、锁体和锁心等三个部位强度高、难以破坏的高安全性锁具。 3. 钢板材质：门扇、门框应选用不低于JIS G3141-2005 SPCC-SD的制品。 4. 防盗门尺寸：门扇宽度不小于800mm，门扇高度不小于1900mm。 5. 门扇结构：门扇架材应选用不低于GB/T 1222-2016 B10的制品。 6. 门扇填充物：门扇内填充物应选用不低于GB/T 6364-2016 B1级的制品。 7. 焊接工艺：门扇、门框、固定件等应符合相关标准的规定。焊缝美观、无气孔、无裂纹，全部磨平。 |  | 樘 | 3 |  |  |
| 5 | 合计 | | | | | |  |
|  |  | | | | | |  |